전산기 순화 용어(1993년, 문화체육부 발표)

이 순화 용어는 1992년에 사단법인 국어정보학회(회장 서정수, 책임 연구원 남영신)가 문화체육부의 지원을 받아 조선일보와 함께 공동으로 마련한 것으로서, 전문가들의 의견을 종합하여 조선일보 지면에 이들 공표한 다음 독자들의 의견을 수렴하여 만든 것입니다.

원문에 적힌 숫자의 의미(숫자가 적히지 않은 것은 다른 안이 없어 쉽게 순화 용어를 확정한 것들임)

0: 추천안, 정보학회 연구원 검토안, 1995

1: 편수안, 문교부 편수 자료, 1988

2: 공업규격, 한국공업규격, 1992

3: 크라운, 크라운 컴퓨터 용어 대사전, 1992

4: 교학사, 교학사판 컴퓨터 용어 사전, 1992

5: 대은사, E엔 연구회편 컴퓨터 용어 대사전, 1992

6: 정익사, 정보과학회편 컴퓨터 용어 대사전, 1992

7: 셈글, 하이텔 이용자 모임 순화안

8: 서울대, 뉴미디어 통신 공동연구소 HDTV 용어사전, 1992

9: 기타안, 기타 수집안

10: 과학기술원안: 인공지능연구센타, 1992

11: 북한용어: 전자 계산기 프로그람 용어사전, 1986

기호의 의미

← 될 수 있으면 순화한 용어를 쓴다.

○ 순화 대상 용어와 함께 쓸 수 있다.

△ 순화 대상 용어를 그대로 씀

× 순화 용어만 씀.

순화 대상 용어	순화 용어	기타 제시된 안(앞에 숫자가 적혀 있는 것)

A/D converter ¡A/D변환기/연속이산변환기  1,4:아날로그디지털변환기  3,5:에이디변환기

abort 중단(하다)  2:중지한다  4,5,6:포기

absolute 절대

absolute address 절대 번지

absolute addressing 절대 번지

absolute code 절대 부호

absolute value 절대값

AC 교류  3,5:교류

access 접근  1,3,4,5,6:접근  7:다가섬  0:찾아가기  b:호출/부름/도달

access arm 접근 막대  1,3,4,5:액세스암  9:접근어깨   b:호출팔/부름팔

access code 접근 부호  3:액세스코드

access method 접근법  1,4:접근방식  3,5,6:접근방법  b:호출방법

access permission 접근 허가  2,3,5:액세스허가  2:참조허가

access right 접근권  2,3,5:액세스권한  2:참조권한

access time 접근 시간  1,3,4,6:접근시간  5:액세스시간/대기시간  7:다가섬시간  b:호출시간/부름시간

accumulator 누산기(累算器)  1,2,3,4,5,6:누산기  b:축적기

actual address 실제 번지  3,b:실제주소  4:절대번지  5:실제번지

actual argument 실인수(實引數)  1,3,4,5:실인수  3:실인자

actual parameter 실매개변수  3:실인수  4:실매개변수  9:실인자

adapter/adaptor 맞춤틀/접합기 ←어댑터

add 더하다/더하기  3:더하다  5:합  7,a:더하기

add operation 덧셈  3,5:덧셈연산

add-on memory 덧기억장치  4,5:애드온메모리  0:덧기억장치

adder 덧셈기  1,2,3,4,5,b:가산기  3:덧셈기

address 번지 ←어드레스 1,4,5,9:번지  2,3,5,6,7,b:주소

address bus 번지 버스 ←어드레스 버스 1,4:번지버스  3,5,6:주소버스

address space 번지 공간  1,4,5:번지공간  3:주소공간

addressing mode 번지 지정 방식  3:주소지정방식  4:번지지정방식

adventure game 모험 놀이  3:모험게임  9:모험오락

ALGOL 셈말 ←알골

algorithm 풀이법/셈법  1,2,3,4,5,6:알고리즘  2:산법  7:풀이법/셈법  8:알고리듬  9;해법 b:알고리틈

align 줄맞추다  3:정렬  7:줄맞추다  9:정돈

alignment 줄맞춤  3:정렬  5:얼라인먼트  7,9:줄맞춤/줄맞추기    a:줄맞추기  9:정돈

allocate 배정하다  3:할당하다

allocation 배정  3,4,5:할당  5:배당  7:맡김  b:배정/배치

alphabet 영문자 ○알파벳 3,4,5:알파벳  b:영어자모

alphameric 수문자  3,6:영숫자  4:영숫자부호  b:문자수자식

alphanumeric 수문자  3,4,5,6:영숫자  b:문자수자(식)

alternate 교체  9:대체  0:갈음

Alt key 교체(글)쇠/교체키  3:올트키   7:함께글쇠/조합글쇠/골뱅이글쇠  9:대체키/알트키  0:덧글쇠/갈음글쇠

amplifier 증폭기 ←앰플리파이어/앰프 3,4,5,6,b:증폭기  3:앰프

amplitude 진폭  3,4,5,6,b:진폭

analog computer/analogue- 연속형 전산기 ←아날로그 컴퓨터

analog/analogue 연속(형) ←아날로그 2,3,4,5,6:아날로그  2,b:상사형  7:자연모

analysis 분석  3,4,6,b:분석  4:해석

analysist 분석가  3,5,6:분석가  b:분석전문가

AND 또 ○앤드 2,3,5,6:논리곱  2,3:앤드  0:하고/그리고  b:론리곱하기

AND gate 또문/앤드문  3,4,5,6:앤드게이트  9:하고게이트

AND operation 또셈/앤드셈  2:논리곱/앤드연산  0:또 연산

animation 움직꼴 ←애니메이션 3:활동화상  7:움직그림  9:동화상/만화영화

ANSI 미국표준국  3,5:미국립표준국  3:안시

answerback 응답  6:반송  0:응답  b:응답/응답부호

append 덧붙이기/추가(하다)  2.자료경로  3:추가하다 0:보태기

application 응용  3,5,6,b:응용  a:응용프로그램

application package 응용 꾸러미  1,3,4,5,6:응용패키지

application program 응용 풀그림/프로그램  1,3,4,5,6,b:응용프로그램

application software 응용 무른모/소프트웨어  3,4,5:응용소프트웨어

architecture 얼개  4,5:아키텍처  3:아키텍처/구조

area 영역  2,3,6:구역 3,a,b:영역 5:기억 영역

argument 인수(引數)

arithmetic-logic unit 산술 논리 장치  1,4:산술논리장치  2,5:산술논리연산기구  3:산술논리연산장치  6:연산장치  b:론리연산장치

arithmetic overflow 산술 넘침  3,5:산술오버플로우

array 배열  1,2,3,4,5,6,b:배열

artificial intelligence 만든/인공 지능  1,3,4,5,6,7,b:인공지능

artificial language 만든/인공 언어  1,2,3,4,5,6,b:인공언어

ascending order 오름차순  3,5:오름차순  0:오름차례

ascending sort 올림차례짓기  1,3,4,5:오름차순정렬  6:올림차순정렬  0:오름차례정렬  b:오름차례분류

ASCII 미국정보교환표준부호 ○아스키 1,3,5:아스키  4:아스키코드  6:미국정보교환표준코드

assemble 짜맞추다 ←어셈블 1,2,3,4,5,6:어셈블  3:조립  7:짜맞추기

assembler 짜맞추개 ←어셈블러 2,3,4,5,6:어셈블러  7:짜맞추개  b:아쎔블러/기호번역

assembly language 짜맞춤말/어셈블리어  2,4:어셈블리언어  3,5,6:어셈블리어   0:짜맞춤언어  b:아쎔블리어/기호번역어

assembly program 짜맞춤 풀그림 ←어셈블리프로그램 3,4,5,6:어셈블리프로그램

assembly routine 짜맞춤/어셈블리경로 ←어셈블리 루틴 3,4,5,6:어셈블리루틴

assignment 지정  2:치환  3,6,7:지정  3,4,5:할당  5:대입  9:배정

asterisk 별표  5:별표 3:애스터리스크 9:눈표/꽃표

asynchronous 비동기  4,5,6,b:비동기  3:비동기식

asynchronous communication 비동기 통신

attribute 속성  1,3,4,5,6,7,a,b:속성  3,6:어트리뷰트  9:특성

audio 들림(띠)/가청(음역) ←오디오 3,4,5,6:가청  3:오디오

authoring tool 저작 연장  9:저작도구

auto 자동  9:자동

AutoCAD 자동 (전산) 설계  3:오토캐드  9:자동전산도안

AUTOEXEC.BAT 자동 실행 묶음철 ○ 9:자동일괄처리문서

automata 자동 장치  3:자동장치/오토마타  0:자동장치

automation 자동화  2,3,5,6,b:자동화  4:자동장치

auxiliary memory 보조 기억 장치  9:보조기억장치  0:도움기억장치

average access time 평균 접근 시간

AVR 자동 전압 조정기

background 뒷면  3,8:후면/배경  5,6:백그라운드    b:낮은우선도/후위

backplane 뒤판  3,4,6:후면  5:백플레인  9:뒷판

backspace key 뒷(글)쇠  3,5,6:후진키  7,0:앞칸지움글쇠/뒤로글쇠  a:앞지우기키

backtracking 되추적  3,5:백트래킹  0:역추적

backup 여벌/여벌받기 ←백업 4:보완  6,7:예비  3:예비복사  7:받아두기/여벌보관  9:예비저장/여벌저장/여벌받아두기  0:여벌  b:구원

backup file 여벌(기록)철 ←백업 파일 1:보완파일  3,5:백업화일  2:백업파일

ball mouse 공 다람쥐  3:볼마우스  7:공다람쥐/공새앙쥐/공스르기    0:공찍찌기

band 띠/대역 ←밴드 3,4,5,6,b:대역  4:밴드  0:띠

bandwidth 띠너비/대역너비  3,5,6,8:대역폭  b:대역너비

bar code 막대 부호 ←바코드 3,4,6:바코드  4,5,6:막대코드  9:띠코드

bar code reader 막대 부호 읽개/판독기  3:바코드판독기  4:바코드판독장치  5:막대코드해독기

base 기준  2,6:기저  3,b:기준  3,5:기수  3:베이스/바닥

base address 기준 번지  1,4,5:기준번지  3,6,b:기준주소  0:기준주소

baseline 기준선  3:기준선  0:기준줄

basic input/output system 기본 입출력  3,5:기본입출력시스템  0:기본입출력체제

basic language 베이식(BASIC)  4,5:기본언어

batch 묶음 ←배치 1,3,5,6:일괄  3,5:배치  0,b:묶음

batch file 묶음(기록)철 ←배치 파일 3:명령어화일  7:명령묶음파일/혼잣말파일  9:일괄파일  0:묶음파일

batch processing 묶음 처리  1,2,3,4,5:일괄처리  6:일괄처리방식  b,0:일괄처리/묶음처리

battery backup 여벌 전지  3:전지백업  5:배터리백업

baud rate 보율  3:보오율  5:보오속도  6:보드율  b:보드비률

BBS 게시판 체계  3,4:전자게시판시스템  7:벼락알림쪽/전자게시판

BCD 이진화십진수  3,4,5:이진화십진수

BCD code 이진화십진수 부호  1:이진화십진코드

beep 삑(소리)  3:삑  a:삑소리  9:발신음/경고음

begin 시작  3,5,6:시작

bell character 타종 문자  2:벨문자  b:초인문자

benchmark 견주기  2,3,4,5,6:벤치마크  9:성능검사  0:성능비교  b:평가기준점

benchmark program 견주기 풀그림/프로그램  3,4,5:벤치마크프로그램  0:성능비교프로그램  b:평가기준문제

benchmark test 견주기  2,5:벤치마크시험  6:벤치마크검사  2:기준시험  3,4:벤치마크테스트  9:성능기준시험  0:성능비교검사

binary 이진  3,5,6:이진법  2:이진/이값  7:둘셈  0:이진  b:2진의/2진법

binary coded decimal 이진화십진수  3,4,5:이진화십진수

binary file 이진(묶음)철  3:이진화일 7:둘셈파일  0:이진파일

binary search 이진찾기  1,4,6,b:이진탐색  2:이등분탐색  3,5:이진검색  9:이분탐색  0:이진찾기

binary tree 이진나무꼴  1,3,4,5:이진트리  0:이진나무

BIOS 기본 입출력 체계  3,5:바이오스

bit 두값 ○비트 1,3,4,5,6,b:비트  0:비트

bit image 두값 영상  3:비트이미지  0:이진영상

bit map 두값본  3,5:비트맵  0:이진도/점지도

bit map graphic 두값본 그림  3:비트맵그래픽  0:점그림

bit mapped screen 두값본뜨기 화면  3:비트맵화면  0:점그림화면

bits per inch 비트/인치  3.인치당비트수  4:인치당비트

bits per second 비트/초  3.초당비트수  4:초당비트

blank 빈 (자리)  1,3:공백  b:빈자리

blank character 빈문자  4,5,6:공백문자  b:빈자리기호

blanking 비우기  2.공백화  3:비우기  8:소거(消去)

blinking 깜박임  2:명멸  3,5:깜박임

blinking cursor 점깜박이/점반디  3,5:깜박이커서  6:깜박커서  9:깜박반디

block 구역 ←블록 2,4,5,b:블록  3,6:블럭  7,8:구획  9:구간  7,0:덩이

block copy 구역 복사  3,9:블럭복사  0:덩이베낌

block diagram 구역 도표  2,b:블록도  4:블록도표  3,6:블럭도표  5:블록다이어그램

blocking 구역짓기  1,5:블로킹  6:블럭킹  3,b:블럭화  9:블록킹  0:덩이뭇기

block read 구역읽기  3:블럭읽기

block transfer 구역 내보냄  2,3,4,5,6,b:블록전송  0:덩이전송

block write 구역쓰기  3:블럭쓰기

board 기판/판  3,4,5,6:기판  4:보드  7:판/기판 b:판(자)

boldface 굵은글씨  3:강조활자  9:굵은글씨/강조글씨/진한글씨  0:굵은체

Boolean algebra 불 대수  1,4:불대수  3,5,6:부울대수

Boolean expression 불식  4,5:논리식  3:부울식

Boolean operation 불셈  2:논리연산  4:불연산 5,6:부울연산

Boolean operator 불셈기호  2,5:논리연산자  3,b:부울연산자  0:부울연산부호

boot 띄우다  3:시동하다  7:띄우기/첫띄우기  9:기동하다

booting 띄우기  3:시동

bootstrap 띄우기  2,3,4,5,6:부트스트랩  9:시동  b:초기설정

bootstrap loader 띄우기 싣개  1,3,5:부트스트랩로더  2,6:부트스트랩 적재기  9:시동적재기  초기넣기프로그람장입기

borrow 빌림  3:빌림  4,6:빌림수  5:차용 b:꾸임수/빌림

BPI (Bits Per Inch) 비트/인치  1,4,5:비피아이  3:인치당비트

BPS (Bits Per Second) 비트/초  1,4,5,6:비피에스  3:초당비트

branch 가름  1,2,3,4,5,6:분기(分岐)  9,b:가지

branch condition 가름 조건  3,4,5:분기조건  9:가지조건

branch instruction 가름 명령  3,4,5:분기명령  6:분기명령어  9:가지명령어  b:가지명령

break (일시) 정지  3:정지 6:중단  0:멈춤 b:중단/끊기

break point (일시) 정지점  2,5,6:중단점  3:정지점  1,4:단절점  1:정지지점  0:멈출점/멈춤점  b:중단점/끊기점/중지점

broadband 넓은띠/넓은대역  3,5,6:광대역  4:광역  9:넓은대역

browse 훑어보기/훑어보다  5:주사  9:목록검사/브라우즈/훑기  0:죽보기

browsing 훑어보기  3:목록검사  0:죽보기/훑어보기

brush 붓 ←브러시 3,5:브러시  9:붓

bubble sort 거품 정렬  1,3,5,6:버블정렬  9:거품정렬/방울식줄세우기  b:버블분류

buffer 사이칸 ←버퍼 1,3,4,5,6:버퍼  7:임시기억장소/임시저장실  8:완충기 9:곁방/대기방     b:완충기억장치/바퍼

buffering 완충  3:버퍼링

bug 벌레  4,5,6:결함  3:잘못  3,4,6:버그  7:벌레  9:흠  b:결함/착오

bulletin board system 게시판 체계  3,4:전자게시판시스템  7:벼락알림쪽/전자게시판

bundle 묶음  3,5:묶음

bus △버스 1,3,4,5,6,7:버스  b:모선

bypass 에돌기  3:우회  9:에움  0:지나가기/통과

byte △바이트 1,3,4,5,6,7,b:바이트

cable 뭇줄 ○케이블 3,5,6,b:케이블  6:회선  7:옮김줄/운반줄  9:연결선  a:(이동)줄  0:줄

cable television 유선 텔레비전  3,4,5,8:유선텔레비전  4:케이블텔레비전

cable TV 유선 티브이  3:유선텔레비전

cache 시렁  3,4,5:캐시  6:캐쉬  7:곁/보조  9:고섶/시렁/벽장/다락

cache memory 시렁 기억 (장치)  1,3,4,5:캐시기억장치  6:캐쉬메모리  9:고속화기억장치/고섶기억장치

CAD 전산 (도움) 설계  1,3,4:컴퓨터보조설계  5,6:컴퓨터이용설계  3,5:캐드  9:전산도안

CAD/CAM 전산 (도움) 설계 제조  3,5:캐드/캠  6:컴퓨터이용설계제조/컴퓨터이용제조  9:전산도안제조

CAI 전산 (도움) 교육  1,3,4:컴퓨터보조교육  6:컴퓨터이용교육 5:시에이아이  9:전산기이용교육

calculate 셈하다  3:계산하다  0:셈하다

calculation 셈  3,b:계산  0:셈

calculator 계산기  1,2,3,6,b:계산기  5:탁상계산기  9:셈이

call 불러내기  2,3,4,5,6:호출  7:부르기/부름  0:부르기/불러내기  b:호출/불러내기

call by name 이름으로 불러내기  3:이름호출 4:이름에 의한 호출  5:이름대입호출  0:이름으로 불러내기

call by reference 참조로 불러내기  3:참조호출  4:참조에 의한 호출  불러내기 5:참조대입호출

call by value 값으로 불러내기  3:값호출  4:값에 의한 호출  5:값 대입호출

CAM 전산 (도움) 제조  1,3:컴퓨터보조생산  4:컴퓨터보조생산시스템  9:컴퓨터이용생산

cancel 없앰  3,5,a:취소

capacity 용량  3,5,6,b:용량

Caps Lock key 대문자(글)쇠  7:대문자글쇠  9:대문자걸쇠

capture 갈무리  3:붙잡기  7:갈무리  9:갈무리/잡아두기

carriage return(CR) 복귀

carrier 나르개  3,5,6:반송자(搬送子)  3,4,8:반송파(搬送波)  4:캐리어

carry 올림  1,2,4,5,b:자리올림  3:올림  5,6:올림수

cascade 층계형  9:직렬  a:계단식

cascade connection 층계형 이음  3:직렬접속

catalogue 목록 ←카탈로그 3,4,5,6,b:목록  2,4:카탈로그

cathode 음극  3,8,b:음극

cathode ray tube (CRT) 음극(선)관  4,5,6,8,b:음극선관  6:시아르티

CD 짜임/압축 (저장)판  3:컴팩트디스크/현금자동인출장치  4,5:시디  0:압축저장판/압축판

cell 낱칸 ←셀 3,5,6:원소  3,4:셀  7:낱칸  9:기억소자  b:소자

central processing unit 중앙 처리 장치  1,3,4,5,6,7,b:중앙처리장치

CGA 색그림맞춤틀/접합기  3:컬러그래픽접속기/시지에이  0:색채그림이음쇠/색깔그림이음기

chain 사슬  1,3,4,6:체인  3,4,5,6,b:연쇄  0:사슬

change 바꾸기  7,9:바꿈

change directory (자료)방바꾸기  9:목록바꾸기

channel 통신로 ←채널 2,4:통신로  1,3,4,5,6,8:채널  b:통로

character 문자  1,2,3,4,6:문자  7:글자/문자  b:문자/기호/수자

characteristic 지수

characters per inch 문자/인치

characters per second 문자/초

character recognition 문자 인식

character set 문자 집합

character size 문자 크기

chatting 대화  3,7:대화  7:재잘거림

check 검사 ←체크 1,2,3,5,6,b:검사

checksum 검사합  2,3,4,5,6:검사합계  3:체크섬  0:검사용합계

child 아래  3:자식  4,5:차일드

chip 회로석 ○칩 1,3,4,5,6:칩 8:회로소자  0:지네쇠  b:소편

CHKDSK 저장판/판 검사 ○ 0:(저장)판검사

circuit 회로  3,4,5,6,b:회로  3:회선

circuit board 회로판  3:회로판

C language ¡C 언어  1,3,4:시 언어

clear 지움/지우기  1:소거  2:지운다  4,6:지움  a:깨끗이하기  b:털다

click 딸깍  3:누름  7:딸각  9:누르기  a:찰칵  0:찍기

clip 오림/오리기 ←클립 9:자르기  a:오려붙이기  0:오리기/찝기

clipboard 오려둠판/오림판  3:클립판  9:임시저장소/오려두기판/오려둠판

clipping 오려냄/오려내기 ←클리핑 8:잘라냄

clock 시계  2,4,5:클록 3,6,8:클럭  2:시각기기  b:계시기구

clock frequency 시계 주파수  4,5:클록주파수  3:클럭주파수  b:시간의 빈도

clock generator 시계 생성기  4:클록발생기  3:클럭발생기  5:클록발진기  b:시간발생기

clock signal 시계 신호  4,5:클록신호  3:클럭신호

clone 복제품  3:복제품/클론  7:복제/호환

close 닫음/닫기  3:닫음  a,0:닫기

closed circuit television 닫힌 (회로) 텔레비전  3:폐쇄회로텔레비전  8:닫힌회로텔레비전

closed loop 닫힌 맴돌이  2,4,5,6:폐쇄루프  3:닫힌루프  0:닫힌도돌이  b:닫긴고리

cls 화면지우기  7:화면지우기

cluster 다발  3:집단  3,4,5:클러스터  9:덩이/다발/무리

clustering 다발짓기  8:무리짓기  0:무리짓기

coaxial cable 둥근뭇줄/케이블 동축케이블  3,4,5,8,b:동축케이블 0:한축케이블

code 부호 ←코드 2,3,4,5,6,7:부호  0:매김  b:코드/부호

code conversion 부호 변환  4,5,6,b:코드변환  3:부호변환  0:매김변환

code converter 부호 변환기  2,3:코드변환기  0:매김변환기

coding 부호화  1,3,4,5,6:코딩  8:부호화  9:작성  0:매기기  b:코드화/기호화

coefficient 계수  3:계수

cold boot 첫띄우기  3:콜드부트  0:첫띄우기

cold start 첫시작  3:콜드시작  0:첫시작  b:초기프로그람부담

collision 부딪힘  3,5:충돌

color display 색표시 장치  3:컬러표시장치  9:빛깔표시장치

color graphics 색그림 인쇄  3:컬러그래픽스  9:빛깔그림인쇄

color monitor 색채 화면기 ←컬러 모니터 3:컬러모니터  9:빛깔보임틀

color printer 색채 인쇄기 ←컬러 프린터 3:컬러프린터  9:빛깔인쇄기

column 세로(칸) ←칼럼 1,3,4,5,6,b:열  4,5,6:컬럼  0:열/줄

column block 세로덩이/구역  3:열블럭  9:열구획/줄구획  0:열덩이/줄덩이

combination 짜맞춤/조합 ←콤비(네이션) 3,5,b:조합

command 명령  1,3,4,5,6,7,8:명령  b:지령

command line 명령줄/행  3:명령 행  5:명령라인

comment 설명  3,4,5:주석 2:주해석/주  3,b:설명문 6:설명  4,6:코멘트  7:말넘김

common 공통  3,b:공통

communication 통신 ←커뮤니케이션 3,6,b:통신  5:커뮤니케이션 5:통신전달

communication protocol 통신 규약  3,4,5:통신프로토콜  4:통신규약

communication software 통신무른모/소프트웨어 ←커뮤니케이션 소프트웨어 3,5:통신소프트웨어  b:통신에 대한 계산기 리용기술

compact disk 압축/짜임 (저장)판  4:컴팩트디스크  0:압축(저장)판

compaction 압축  3,5,6:압축

compare 비교(하다)  2:비교한다  3,6,7:비교

comparison 비교  3,5,6,b:비교

compatibility 호환성  1,3,4,5,6,7:호환성  b:량립성

compatible 호환(되는)  3:호환의  9:호환기종

compile 옮김/번역  2,3,5,6:컴파일 7,9:번역  7:옮기다  b:콤파일/고급번역

compiler 옮김틀/번역기 ←컴파일러 1,2,3,4,5,6:컴파일러  9:번역기  7:옮김틀  b:콤파일러/고급번역프로그람

complement 채움수  2,3,4,5,6,b:보수(補數)

complement on 1 일의 채움수  2,3,5:일의 보수

complement on 10 십의 채움수  2,3,5:십의 보수

complement on 2 이의 채움수  2,5:이의 보수

complementary 채우는/채움  9:상보적/보수인

complementary operation 채움셈  2:보수연산

complementary operator 채움셈기호  b:보수연산자

complex number 복소수  2,3,5:복소수

compound statement 복합문  3,4:복합문

computer 전산기/셈틀 ←컴퓨터 2,3,4,5,6:컴퓨터  7:셈틀/전산기  9:셈통/정보처리기  b:전자계산기

computer architecture 전산기 얼개  3:컴퓨터구성  4:컴퓨터아키텍처  9:전산기구조

computer center 전산실 ←컴퓨터 센터 3:전자계산소  6:컴퓨터센터  9:전산중심

computer game 전산 놀이 ←컴퓨터 게임 3:컴퓨터게임  0:전산오락

computer graphics 전산 그림

computer language 전산기 언어  2,3,6:컴퓨터언어  7:셈말  b:계산기언어

computer network 전산망 ←컴퓨터 네트워크 3:컴퓨터망  4,5,6:컴퓨터네트워크  9:전산망  b:전자계산기망

computer program 전산 풀그림/프로그램 ←컴퓨터 프로그램 3,6:컴퓨터프로그램 9:전산프로그램 b:계산기프로그람

computer programmer 전산풀그림사/프로그램(전문)가 ←컴퓨터프로그래머 3,5:컴퓨터프로그래머  0:전산프로그래머

computer simulation 전산 모의 실험 ←컴퓨터시뮬레이션 3,4:컴퓨터시뮬레이션  4:컴퓨터모의실험

computer system 전산 체계 ←컴퓨터 시스템 2,3,5:컴퓨터시스템  9:전산(기계)장치/전산기기

computer virus 전산균/셈틀균 ←컴퓨터 바이러스 3:컴퓨터바이러스 9:전산훼손글/셈균

computing 전산  3,5,6:계산  3:처리  b:계산

condition 조건  3,4,5,6,b:조건

conditional branch 조건부 가름  b:조건가지

conditional branching 조건부 가르기  3,5,6:조건부 분기  0:조건부 가지치기

conditional jump 조건부 건너뜀  2:조건점프  3:조건부분기

conditional statement 조건문  3,4,5:조건문

CONFIG.SYS 구성 체계 ○

configuration 구성  2,4,5,6,7:구성  7,9:환경설정/장치구성 0:바람잡기/구성  b:구성요소

configure 구성하다  3:구성하다

connect 잇다  3:연결하다  9:접속하다

connection 잇기/이음  2:접속  3:연결

connector 이음기/연결기  1,3,4,6:연결자  2,5:결합자  7:이음쇠/연결자  9:연결단자/결합단자  0:이음쇠  b:련결부호/련결기/접속기

console 조종대 ←콘솔 3,4,5,6,7:콘솔 4:제어대  7:딸림틀 b:조종탁(操縱卓)

console display 조종대 표시 장치  3:콘솔표시장치  4:제어대표시

constant 상수  1,2,3,4,5,6,b:상수

context 문맥  3,4,5,6,b:문맥  9:상황

contrast 대비  3,6,8:대비  5:콘트라스트  3:명암 9:휘도/대조  b:대조도

control 제어 ←컨트롤 1:통제  3,4,5,6,7:제어  a:조절  b:조종

Control-Break 제어-중단  3:컨트롤브레이크  4:제어브레이크  5:제어차단  0:제어멈춤

control bus 제어 버스  3,4,5,6:제어버스  1:통제버스

control character 제어 문자  4,5,6:제어문자  b:조종용 문자

control computer 제어용 전산기  3,5:제어용컴퓨터  4:제어컴퓨터

control key 제어(글)쇠/제어키  1:통제키  5,7:제어키  7:꼬깔글쇠

control panel 제어판  3,4,5,6:제어판 3:조작판  b:조종판

control program 제어 풀그림/프로그램  1:통제프로그램  2,3,4,5:제어프로그램  b:조종프로그람

controller 제어기  3,5,6:제어기

conversion 변환  2,3,4,5,6,7,b:변환  7:판바꿈    0:변환/바꾸기

conversion program 변환 풀그림/프로그램  3,4,5,6:변환프로그램

conversion table 변환표  3:변환표

convert 변환  2,3,4,5,6:변환  b:변환함

converter/convertor 변환기 ←컨버터

coprocessor 도움처리기/보조처리기  3:보조처리기  4,5:코프로세서    7:보조연산장치

copy 복사 ←카피 2,3,4,5,6,7,b:복사  3:사본  7,9:베낌  a:본뜨기/본떠두기  0:복사/본뜨기/베끼기

copy protection 복사 방지  3:복사방지  9:베낌방지

copyright 저작권  3:저작권

core 알맹이  1,3,4,5,6:코어   3,4,5,b:자심(磁芯) a:핵심

correction 바로잡기  3,5,6:교정

count 계수  3,5,6:계수(計數)

counter 계수기  1,2,3,4,5,6,b:계수기  2,3,4:카운터

cpi 문자/인치  3:문자당인치  4,5:시피아이

cps 문자/초  3:초당문자수  4:초당전송문자수  6:자/초

CPU 중앙 처리 장치  1,3,4,5,6,b:중앙처리장치

CR 복귀 ○ 5:복귀문자  3:캐리지리턴  0:줄바꾸기 2:복귀  5:복귀개행(復歸改行)

create 만들기/만들다  3:만듦/작성  5:크리에이트

CRT 음극(선)관  1.영상표시장치  3,4,5,6:음극선관  b:전자선관

CRT display 음극(선)관 표시(기)  4:음극선관디스플레이장치  9:음극선관표시장치  3,5:시아르티 표시장치  0:영상표시장치 b:전자선관표시장치

Ctrl key 제어(글)쇠/제어키  9:제어글쇠

current 현재

current directory 현재 자료방  3:현재디렉토리

current drive 현재 돌리개  3:현재드라이브

cursor 깜박이/반디 ←커서 2,3,4,5,6:커서 9:깜빡이 7:글받이

cursor key 깜박이(글)쇠/키 반디(글)쇠/키  3:커서키

custom chip 맞춤(회로)석  3:주문형칩  9:단골칩

customize 맞춤  3:변경/맞춤  0:맞춤

cut 자르기  3:자르기  a:오려두기

cut-and-paste 잘라붙이기  3:잘라붙이기

cycle 주기 ←사이클 3,5,6:사이클  3:순환/주기  b:주기

cylinder 원통 ○실린더 1,3,4,5,6,b:실린더  7,9:원통

D/A convertor 수치연속변환기[수연변환기]  1,4:디에이변환기  3:디지탈아날로그변환기 4:디지털아날로그변환기  0:연속형변환기

data 자료 ←데이터 1,3,4,5,6,7,a,b:자료

data bus 자료 버스 ←데이터 버스 1,4:데이터버스  3,5:데이타버스  b:자료모선

data communication 자료 통신  1,2,4,3,5,6:데이터통신  b:자료통신

data communication network 자료 통신망  3:데이타통신망  5:데이타통신네트워크

data conversion 자료 변환  3,5,6,b:자료변환  4:데이터변환

data file 자료철  3,6:자료화일  1:데이터파일  5:데이타화일 9:자료파일  b:자료기록철

data processing 자료 처리  3,5,6,b:자료처리  1,2,4:데이터처리

data structure 자료 구조  3,5,6:자료구조  1,4:데이터구조

data transfer 자료 옮김/이송  3:자료전송  1:데이터전송  0:자료내보내기

data transfer rate 자료 옮김 속도  3,5,6:자료전송률 4:데이터전송속도

data transmission 자료 내보냄/전송  3,5,6:자료전송  2,4:데이터전송  0:자료보냄  b:자료전송

data transmission channel 자료 내보냄 통신로  1:데이터전송채널

data type 자료 유형  3:자료형  5:데이타형

databank 자료 은행  3,4,6,7,b:자료은행  1,4,3,5:데이터뱅크

database 자료틀/자료기지 ←데이터베이스 1,4,3,5,6:데이터베이스  9:자료틀/자료지기/자료집적소  b:자료기지

database management system 자료틀/자료기지 관리 체계  1,4:데이터베이스관리시스템  3,5,6:데이타베이스관리시스템

DBMS 자료틀/자료기지 관리 체계  4:데이터베이스관리시스템  3,5,6:데이타베이스관리시스템

DC 직류  3:직류  4,5:디시

deadline 기한  3:기한  5:데드라인

deadlock 수렁/교착  1,3,4,5:교착상태  4:데드로크

debug 벌레잡기  1,3,4,5,6:오류수정  7:벌레잡기  b:교정

debugger 벌레잡이  3,4,6:오류수정기  5:오류검출기  9:흠잡이

debugging 벌레잡기  1,4:오류수정  3,5,6:오류수정작업

decimal 십진의  3,5:십진수  3:십진  6:십진의

decimal number 십진수  3,4,5,6:십진수

deck 대(臺) ○덱 3:묶음  1,3,5,6:덱

declaration 선언  2,3,4,5,6:선언

decode (부호) 복호/새김 ←디코드 1,3,4,5,6:해독(解讀)  2,8:복호화(復號化)  7:코드풀기/새기기

decoder (부호) 복호기/새김기 ←디코더 1,3,4,5,6:해독기  2,8:복호기(復號器)   b:해신기(解信機)

decryption 암호풀기  3,5,6:해독(解讀)  8:암호해독

default driver 애초 돌리개/드라이브  3:디폴트드라이버

default value 애초(값)  3:기정값  5:기본값  4:디폴트값  a:기본값  b:생략성값

definition 정의  3,4,5:정의

DEL 지움 ○ 3,4:삭제  4:말소  5:말소문자

delay 늦춤  3,4,5,a,b:지연

delete 지우기  1,3,4,5,6:삭제  7,b:지우기/지움  a:없애기

delete character 지움 문자  b:지우개문자

delete key 지움(글)쇠/키  7:지움글쇠

delimiter 구분 문자  1,4,5,7:구분문자  3:구분자  6:분리문자  b:경계기호

demodulator 복조기  1,3,4,5,6,8,b:복조기  2:복조장치

demo program 전시 풀그림/프로그램  3:전시프로그램  9:보임프로그램

density 밀도  1,3,4,5,6:밀도  b:정보밀도

descending sort 내림차례짓기  1,3,4,5,6:내림차순정렬  0:내림가지런

description 기술  3,5,6:기술(記述)

design 설계 ←디자인 3,5,6,a,b:설계  0:설계/도안

desktop 탁상  3:책상/탁상

desktop computer 탁상 전산기  3,5,6:탁상용컴퓨터  7:탁상형셈틀

desktop publishing program 전자 출판 풀그림/프로그램  3:탁상출판프로그램  9:전자출판프로그램

destination 끝점  3,4,5,6:수신지  6:종착

device 장치 ←디바이스 3,4,5,6,7:장치  4:디바이스  b:장치/기구

device driver 장치 돌리개 ←디바이스 드라이브 3,7:장치구동기  5:장치작동기  7:장치돌리개

device independent 장치와 무관한  3:장치독립적  5,6:장치독립  b:기구독립

diagnostic routine 진단 경로  3,4,5:진단루틴  b:진단절차

diagnostics 진단  3,4,5,6:진단

diagram 도표 ←다이어그램 1,3,6,b:도표  5,6:다이어그램

dial 번호판 ←다이얼 3,5:다이얼

dial-up modem 전화식 (전산) 통신기  3:다이얼업모뎀 변복조장치

dialing/dialling 번호부르기

dialogue 대화  3,5:다이얼로그

dialogue box 대화 상자  3,a:대화상자  9:문답상자

digit 숫자/수치 ←디짓 3,4,5,6,b:숫자

digital 수치형 ○디지털 2,4:계수형  2,4,3,5디지탈  7:숫자모  b:수자형

digital computer 수치형/디지털 전산기 ← 디지털 컴퓨터 1,4:디지털컴퓨터  3,4,6:디지탈컴퓨터  0:숫자형 전산기  b:수자형전자계산기

digital signal 수치형/디지털 신호 ←디지털 시그널 4,3,5:디지털신호  0:숫자신호

digitize 수치화하다/디지털화하다  2:디지털화하다  b:수자화

digitizer 수치기  6:계수기  3,4,5:디지타이저  0:숫자기  b:수자화기구

dimension 차원  3,5:차원

diode △다이오드 3,4,5:다이오드

DIR 자료방/방 보이기 ○

direct address 직접 번지  b:직접주소

direct memory access 기억 장치 직(접)접근  1,4:직접기억장치접근  4:직접메모리액세스  3:직접기억장치액세스  6:직접메모리접근 액세스  0:기억장치바로찾아가기

directory 자료방 ←디렉토리 1,4,b:목록 9:영역 7,0:자료방/목록

disable 불능  3:금지  4,5:기능억제  5:불능

disassembler 뜯어풀개  3,4,5,6:역어셈블러  7:뜯어풀개

disconnect 끊기  3,5:절단

discrete 불연속형  2:이산적  0:징검형/불연속형  b:불련속

disk 저장판 ○디스크 9:자기기억원반/자반(磁盤)/자기원반  7:새김판/기억판  9:기록판  0:저장판  b:자기원판

disk access (저장)판 접근  6:디스크접근  3,5:디스크액세스  0:(저장)판찾아가기

disk access time (저장)판 접근 시간  3:디스크액세스시간  0:(저장)판찾아가기시간

disk buffer (저장)판 사이칸  3:디스크버퍼

disk cache (저장)판 시렁  3:디스크캐시

disk drive (저장)판 돌리개 ○디스크 드라이브 5,6:디스크작동기 3:디스크드라이브

disk operating system (저장)판/디스크 운영 체계  3,4,5:디스크운영체제  3:도스  0:(저장)판운영체제  b:자기원판감시관리체계

disk sector (저장)판 테조각  3,5,6:디스크섹터

disk volume (저장)판 용량  3,5:저장판볼륨  0:저장판 덩지

diskette 저장판/판 ○디스켓 1,4,5,6:디스켓  7:새김판/기억판  0:무른(저장)판

display 화면 표시  3:표시/화면  5:도형표시장치  6:영상표시  3,4,5,6:디스플레이  8:현시(顯示)/현시기  9:출력(화면)표시장치  b:표시

display adapter/adaptor 화면 표시 맞춤틀/접합기

display device 화면 표시 장치  2,3:(화면)표시장치

display mode 화면 표시 방식  3:표시상태  1,5,6:디스플레이모드

dividend 나뉨수  2,b:피제수  0:나누임수

division 나눗셈  3,4:나눗셈  4,5,6:디비전  6:부(部)

divisor 나눔수  2,b:제수   0:나눔수

DMA 기억 직(접)접근  1,4:직접기억장치접근  4:직접메모리액세스   3:직접기억장치액세스  6:직접메모리접근  6:직접기억장소액세스  0:기억장치바로찾아가기

document 문서  2,3,4,5,6,7,a,b:문서

documentation 문서화  1,2,3,4,5,6:문서화  7:문서화작업

DOS (저장)판 운영 체계 ○도스 3,4,5:디스크운영체제 3:도스 0:(저장)판운영체제  b:자기원판감시관리체계

dot 점  3:점  1:도트

dot matrix 점행렬  3,5:점행렬 1,4:도트행렬  0:점행렬

dot matrix printer 점행렬 인쇄기  5:점행렬인쇄장치  7:점때림인쇄기/먹끈인쇄기  0:점(행렬)인쇄기

dot printer 점인쇄기 ←도트 프린터 5:도트인쇄장치  0:점인쇄기

dots per inch 점/인치  3:인치당도트

double click 딸깍딸깍  3:두번 누르기  a:두번 찰칵  0:두번 찍기

double-density 두배 밀도  1:이중밀도  3,4:배밀도(倍密度)  5:배정도밀도

double-precision 두배 정밀도  1,3,4,5:배정도(倍精度)  2:배정밀도(倍精密度)  6:두배 정밀도  0:두배 정확도  b:2중정밀도

double-sided disk 양면(저장)판  1,3,5:양면디스크  0:양면저장판

down 고장 ←다운 3:고장/다운  0:고장

download 올려받기  9:문서받기  7:내려받기/아래싣기

dpi 점/인치  9:인치당도트수

draft 초안  3:초고(草稿)/드래프트

drag 끌기  3,a:끌기

d-RAM 동적 막기억 장치

drawing 그림/그리기  3:그림  0:그림/그리기

drive 돌리개 ←드라이브 5:작동기  6:구동기  9:구동

driver 돌리개 ←드라이버 3,6:구동기  9:구동장치

drum 북 ←드럼 3,5,6:드럼  b:자기원통

DTP 전자 출판  9:전자출판

dual 이중  1:쌍대  9:이중  0:양립

dual operaton 이중 작동  2:쌍대연산  0:양립연산

dumb terminal 벙어리 단말기  3:단순단말기  5:덤단말기  0:멍텅구리 단말기

dummy 시늉  3,5,6:모조(模造)  0:멍텅구리  b:가상

dummy argument 시늉 인수  3,4:가인수

dummy instruction 시늉 명령  3,5:모조명령어  4:의사명령  b:가상명령

dummy statement 시늉문  3,5:공문(空文)

dump 떠붓다/떠붓기 ←덤프 2,3,5,6,b:덤프 9:떠올림 7,0:퍼붓기

duplex 양방  3:이중  0:양쪽  b:2중통로

duplicate 복제  2,4:복제 3,4,5,6:복사 9:여벌뜨기  a:또하나 만들기

dynamic 동적  2,3:동적(動的)

dynamic memory 동적 기억 장치  4,5,6,b:동적(動的)기억장치  3:동적메모리

echo 메아리 ←에코 3,5,6:반향(反響)  7,8:메아리

echo check 메아리 검사  b:되돌림검사/반사검사

edge 모서리  5,6:가장자리  3,8,a:모서리  1:간선(幹線)

edit 편집  1,3,4,5,6,7,a,b:편집  7:꾸밈

editing 편집

editor 편집기  1,3,4,5,6,7:편집기  7:꾸밈틀/작은글틀

editor command 편집 명령  3:편집명령

EDPS 전자 자료 처리 체계  3:전자적자료처리시스템 1,4:전자적 데이터처리시스템  5:전자자료처리시스템

efficiency 효율  3,5:효율

elapsed time 경과 시간  3,5,6:경과시간

electronic 전자(식)

element 요소

e-mail 전자 우편

embedded command 내장 명령  3:내장명령어

emulate 대리 실행[대행]하다  b:모방하다

emulation 대리 실행[대행]  2,3,5,6,b:모방  8:대역실험(代役實驗) 0:흉내(내기)

emulator 대리실행기[대행기]  2,3,4,5:모방기  9:통신용짜임글  1,3,4,5,6:에뮬레이터  0:흉내기  b:대응장치

enable 가능  4,5,6:가능  5:이네이블  b:복원

encode 부호 매기다 ←인코드 2,3,4,5:부호화  4,5,6:암호화  1:코드화  0:매기기  b:코드화함

encoder 부호매김기 ←인코더

encryption 부호 매김

END 끝  5,6:끝  3:엔드

end key 꼬리(글)쇠  7:끝글쇠/꼬리글쇠

endless loop 무한 맴돌이  3,4,5:무한루프  7:끝없는 되풀이  0:끝없는 도돌이

end of file (기록)철끝  1,4,9:파일끝  3,6:화일끝  5:화일 종료  b:기록철끝

end of line 줄끝  3:라인끝  5:행끝  9:줄끝

end user (최종) 사용자  3:최종사용자  5:단말사용자

engine 기관 ○엔진 3:엔진

enqiury 찾기/물어보기  3,4:조회

enter 넣기 ○엔터 3,5:엔터  9:입력완료/실행하라  a:들어가기

enter key 넣음(글)쇠/키 ○엔터키 3:엔터키  7:실행글쇠/입력글쇠/큰글쇠  9:아퀴글쇠  0:큰글쇠

entrance 어귀/입구  2,b:입구

entry 어귀/입구  2:입구  4:항목  3,4,5,6:엔트리 b:기입항목

envelope 덧붙임  3,5,6:포장  4:엔벌로프/포락선  8:외곽선

environment 환경  3,4,5:환경  7:둘레/환경

equality 같음  3:같음/동등  6:동일  9:등식

equation 방정식  3:방정식

equipment 장비  3,5,b:장치  3,6:장비  0:장비

erase 지움/지우기  3,4,5:소거  3,6:삭제  7,b:지우기

error 착오/틀림 / 오차 ←에러 1,3,4,5,6,8:오류  2,3,6:오차  a:문제  9:오동작/흠  7,0:오류/틀림/잘못  b:오류/착오/오차

error checking 착오/틀림 검사  1,3,4,5,6,b:오류검사  0:틀림검사

error control 착오/틀림 제어  2,3,4,5:오류제어  0:틀림제어/오류제어  b:오류조종

error message 착오/틀림 알림말  3,4,6:오류메시지  5:에러메시지  7,0:오류알림/틀림알림  b:오류문

error recovery 착오/틀림 복구  2:오류회복 3:오류복구  5:에러복구 b:오류수정

escape 나옴/나오기/탈출  4:확장  3:이스케이프  5,6:에스케이프  b:탈출

esc key 나옴(글)쇠/키 / 탈출키  7:되돌이글쇠 7,0:나감글쇠/빠짐글쇠

escape sequence 나오기/탈출 순차  3:이스케이프문자열  0:확장문자열

evaluation 평가  3,6:평가  3:계산

even parity 짝수홀짝  3,4,5,6:짝수패리티

event 사건  3,4,5,6,b:사건  4:사상

exchange 교환  3,4,5,6,b:교환  3,5:교환국

exclusive or 오직 또는 / 배타적 OR  3,4,5:배타적논리합  6:배타적오어 b:배타적론리더하기

executable program 실행 풀그림/프로그램  3,4:실행가능프로그램

execute 실행(하다)  1,2,3,4,5,b:실행(하다)  6:수행

execution 실행  2,3,4,5,6,7,b:실행

EXE2BIN 두값화  2:이진화  7:둘셈법화

exit 나가기  2,3,4,5,6,b:출구  3:빠져나감  9:복귀  7:나가기/끝내기  a:끝(내기) 0:빠지기/나가기

expanded memory 확장 기억 장치  3:확장기억장치

expansion slot 확장 꽂이틈  3,5:확장슬롯  9:확장판꽂이

expert system 전문가 체계  3:전문가시스템  5:액스퍼트시스템

explicit declaration 명시적 선언  3:명시적선언

exponent 지수  3,4,5,b:지수

export 보내기  3:수출  9,a:내보내기

expression 식  2,3,4,5,6:식  1:표현식  5:표현  b:수식

extend 확장하다  3:확장하다  7:늘린/확장

extension 확장(자)  7:붙임씨/갈래  9:확장자/부연명칭  0:덧이름  b:확장

external 외부의

external command 외부 명령  2,7:외부명령  7,0:바깥명령

external memory 외부 기억 장치  3,4,5,6,b:외부기억장치  0:바깥기억장치

extract 뽑아내다  2:추출한다  b:추출함

facility 설비  3,5:기능  3,b:설비

factor 인수  2,5:인수  6:요소  3,5:인자  3:약수/요인  b:곁수

factorial 순차곱셈 ←팩토리얼 2,3,5:계승

factory automation (FA) 공장 자동화  3,4:공장자동화

fail 실패  6:고장

failure 실패  2,3,4,5,6:고장  3:실패  5:불이행

false 거짓  1,7:잘못  3,5:거짓 6:오류  7:실패 b:위장

family 가족  3,5:패밀리

fastopen 빨리열기  2,7,9:위치기억  7,0:빨리열기

fatal error 치명적 틀림  2,3:치명적오류

fault 장애  2:장애  3,4,5,6:고장  3:오류  b:과오

fax 모사전송기  1,3,4,5,6:팩시밀리  9:모사전송기  0:그림전송기  b:모사전송

FD 무른/연성(저장)판

FDD 무른/연성(저장)판 돌리개

feature 특징  3:특징

feedback 되먹임 ←피드백 3,8:되먹임  1,3:피드백  4,5:귀환  a:반응  b:귀환/되돌림

fetch 꺼냄/꺼내기  3:반입  3,5:인출  6:채취  3:페치  b:호출

fiber 광섬유  3:섬유/광섬유

fiber optics 섬유 광학  3,5:광섬유

Fibonacci sequence 피보나치 수열  3,5,6:피보나치수열

field 기록란 ←필드 3,4,5,6,7:필드  3,7:항목  a,b:란	9:장(전기장 자기장)/세목/조목

FIFO 처음먼저내기  1,3,4,5,6,b:선입선출  3:피포  0:처음먼저

fifth generation computer 제5세대 전산기  1:5세대컴퓨터  3:제5세대컴퓨터

file (기록)철 ○파일 1,4,7:파일  3,5,6:화일  7:철(綴)  9:서류철/문서  b:기록철

file backup 여벌철 만들기/만들다  3:화일백업  9:파일여벌받기

file manager (기록)철/파일 관리자  3:화일관리프로그램  9:파일관리자

file system (기록)철/파일 체계  3,5,6:화일시스템  9:문서체제  b:기록철체계

file transfer protocol (기록)철/파일 옮김 규약  3:화일전송프로토콜  9:문서철내보냄규약

filename (기록)철/파일 이름  1,4:파일명  3,6:화일이름  5:화일명  7,9:파일이름  b:기록철이름

filename extension (기록)철/파일 확장자

filling 채움/채우기  3,a:채우기

filler 채움 문자  2:충전문자  3:채움문자/채움  5,6:필러  0:채움이  b:충전물

filter 거르개  1:여과기  3,4,5,6:필터  9:거르개  0:거르개  b:려과기/필터

find 찾기  3:검색  7,0:찾기

find and replace 찾아바꾸기  3:검색변경  0:찾아갈기/찾아바꾸기

firmware 굳힌모 ←펌웨어 3,4,5,6:펌웨어  9:맞춤모  b:마이크로프로그람기술

first-in first-out 처음먼저내기  1,3,4,5,6:선입선출  0:처음먼저

fixed point 붙박이 소수점  1,3,4,5,6,b:고정소수점

flag 깃발  3,4,5,6:플래그  9:깃발  b:표시기발

flexible disk 여린 저장판

flicker 흔들림  2:흔들림

flight simulator 모의 비행 장치  3:비행시뮬레이터 4:모의비행시험기

floating point 떠돌이 소수점  3,4,5:부동소수점  1,b:유동소수점

flow 흐름  3,4,6,b:흐름  3,5:순서

flowchart 흐름도  1,4:순서도  2,3,6,b:흐름도  4:플로차트

font 글자체 ←폰트 3,6:자형  4:자체  5:문자체  3,a:글자꼴  7,0:글꼴/글씨꼴  b:동일문자무리

footer 꼬리말  3:꼬리말  a:꼬리글

footnote 각주  3:각주

FOR 되풀이  7:반복

form 틀/형식  1:형식  3,5,6:양식  9:서식/용지  b:기록지

formal 형식적  3:형식(적)

formal parameter 형식 인자  3:형식인자  5:형식파라미터

format 틀잡기/터잡기 ←포맷 1,4,5,6,b:형식  2:서식  3,6:포맷  3:형식화  9:초기화/형식지정  7,0:터잡기/형식

formatting 틀잡기  5,6:형식화  3:포매팅

form feed 용지먹임  3,5:서식이송  2:용지이송  6:용지삽입

form feed character 용지먹임 문자  b:용지통제문자

for-next loop 부터/까지 맴돌이  3:포넥스트순환  9:포넥스트반복  0:지정 도돌이

frame 짜임 ←프레임 3,4,5,6,b:프레임  a:틀

free form 자유 형식  3,5:자유형식

frequency modulation 주파수 변조  3,4,5:주파수변조

full-adder 전(全)덧셈기  1,3,4,5,6:전가산기(全加算器)  0:온덧셈기  b:옹근가산기

full duplex 전(全)양방  1,3,4,5:전이중(全二重)  0:온 양쪽 b:옹근2중

full screen 전(체) 화면  3:전화면  0:온화면

full-screen editor 전(체) 화면 편집기  3:전화면편집기  0:온화면편집기

function 기능/함수  2,3,4,5,6:함수  3,4,5,6,b:기능

function key 기능(글)쇠  3,4,5,a:기능키  7:특수글쇠

game 놀이 ←게임 3,4,5:게임

garbage 쓰레기  4,5,6:쓰레기  4:폐영역  3:가베지 b:불필요한 정보/불필요한 구역

gate 문  1,3,4,5,6:게이트  9:전극  b:문회로

general-purpose computer 일반 전산기  3,4,5,6:범용컴퓨터 0:일반용전산기 b:일반용전자계산기

generator 생성기  3,4,5,6:발생기  4,5:생성기  6:작성기  2:생성프로그램/제너레이터 b:발생프로그람/생성기

geometric mean 기하 평균  3,5:기하평균

global 전역(적)  2,3,6:전역  5:글러발  0:전체

global search and replace 전역찾아바꾸기  3:전체 검색 및 대치  5:글러발 검색  0:전체 찾아갈기

global variable 전역 변수  3,5:전역변수  4,5:글로발변수  0:전체변수  b:총괄변수

goto 가기  7:가기

goto statement 가기문  5:고우투문/점프문  0:가기문

grammar 문법  1,3:문법

graph 도표 ←그래프 3:도표  3,5,6,b:그래프

graphic 그림  3:화상  5,b:도형 3,6:그래픽  7:그림

graphic display 그림 표시  1,4:그래픽디스플레이  6:그래픽영상표시  0:그림(화면)표시  b:도형표시

graphic display device 그림 표시 장치  3,4:그래픽표시장치  0:그림(화면)표시장치

graphic display mode 그림 표시 방식  3:그래픽표시모드  0:그림(화면)표시방식

graphic image 그림 영상  3:그래픽이미지  0:그림영상

graphic program 그림 풀그림/프로그램  7:그림틀

graphics 그림 인쇄  1,5,6:그래픽스  2:그림인쇄  b:그림풀이법

grid 격자  3,5,b:격자(格子)  3,5,6:그리드

group 집단 ←그룹 1,3:집단  3,5:그룹

hacker (전산) 헤살꾼/침입자  3:컴퓨터광  3,4,5:해커

half adder 반(半)덧셈기  3,4,5,6,b:반가산기

half duplex 반(半)양방  1,3,4,5,b:반이중(半二重)  0:반 양쪽

halftoning 점밝기  3:반명암  8:반조법(半調法)  9:망점처리

halt 멈춤  3,4,5,6:정지  9,b:중지

hand assemble 수동 짜맞춤  3:수동어셈블  4:핸드어셈블

hand calculator 손계산기  3:휴대용계산기  0:손계산기

handle 다룸/다루기 ←핸들 9:처리하다/핸들

handler 다루개  3:구동기  4,5,6:조정기  9:처리기

hand scanner 손훑개/손주사기(走査器)  3:핸드스캐너  0:손훌트게

handshaking 주고받기  3:악수  3,4,5,6:핸드셰이킹  9:주고받기

hang-up 단절  3,4,5,6:단절  4:정지  0:끊기

hard copy 인쇄 출력/복사  1,2,3,4,5,6:하드카피  2:하드복사/인쇄출력  b:복사문건

hard disk 굳은/경성(저장)판

hardware 굳은모 ○하드웨어 1,2,3,4,5,6:하드웨어  7:굳은모  9:셈틀  b:장치기술

hash 잡동사니

hashing (잡동사니) 추리기

HD-TV 샛맑은/고선명 텔레비전

head 머리/머리틀  1,3,4,5,6:헤드  9:긁개  9:머리  b:자두(磁頭)

head-cleaning disk (머리틀)닦기판  3:헤드청소용디스크  9:닦기용(저장)판

header 머리말  3:머릿말 3,4,5,6:헤더 7,a:머리글  7:머리말  b:머리부/헤더

heading 머리말  3,5:헤딩  b:표제

heap 더미  3:힙  5:히프  0:더미/쌓기

help 도움말  3,a:도움말

hexadecimal 십육진  2:십육값/십육진

hexadecimal number 십육진수  1,3,5,6:십육진수  b:16진수/16올림수

hidden 숨은  0:숨은

hidden file 숨은(기록)철  3:숨은화일

hidden line 숨은줄  4:숨은선  3,5:은선  0:숨은줄

high-end 고급  3:고급  9:높은

high-level language 고급 언어  1,3,4,5,6:고급언어  2,4:고수준언어  0:높은언어

high-res graphics 높은/고해상도 그림

high-resolution 높은/고해상도

high-resolution graphics 높은/고해상도 그림

hit 적중  3:적중/적합  5,6:히트  b:순간끊어짐/적중

holography 입체 영상 ←홀로그래피 3,4,5:홀로그래피  9:입체영상/환상

home computer 가정용 전산기  1:개인용컴퓨터  가정용컴퓨터  4,5:홈컴퓨터  0:개인전산기

home key 머리(글)쇠  3:홈키  7:첫글쇠/머리글쇠

horizontal check 수평 검사  3,4:수평검사

host computer 주전산기  3,4,6:주컴퓨터  5:호스트컴퓨터  7:으뜸셈틀/기둥전산기  0:기둥전산기/주전산기  b:어미계산기/주계산기

hot key 바로(글)쇠/단축키  3:핫키  a:단축키  9:단축키/단축글쇠  7:바로쇠/지름쇠

hybrid computer 혼성 전산기  3,6:혼성컴퓨터  0:혼합전산기 b:혼합형계산기

IC 집적 회로  1,3:집적회로  5,6:아이시

icon 쪽그림  3:아이콘

id 식별(자)  3,5:아이디  9:사용자번호  7:별칭/또이름  0:이녁기호

identifier 식별(자)  2,3,4,5,6:식별자  0:식별기호 b:식별부호

IF 만일  7,0:만일

if-then-else 조건문  6:이프선택문  3,5:이프덴엘스  0:조건문

illegal character 틀린 문자  3:오류문자  4,5,6:불법문자  0:틀린문자

image 영상 ←이미지 3,4,5,6,b:영상 3:화상 0:영상/그림꼴

image processing 영상 처리  3,4,5,8:영상처리  9:화상처리

immediate address 직접 번지  2:즉각주소

immediate addressing 직접 번지 지정  3:직접주소지정  4:즉시번지지정

immediate addressing mode 직접 번지 지정 방식  1:자료자신번지지정방식  5:즉시번지법  6:즉각주소법

impact printer 충격/때림 인쇄기  3:충격식프린터  4:충격프린터  5:충격인쇄장치  0:때림식인쇄기

import 가져오기  3:수입  9:가져오기

indentation 들여쓰기  3:들여쓰기

index 찾아보기/색인 ←인덱스 1,2,3,4,5,6:색인  2:지표  a:찾아보기  0:찾이/잡이  b:첨수/지수/색인

indexed file 찾아보기/색인(기록)철  1,4:색인파일  3,5:색인화일  6:인덱스화일  9:찾음파일/잡이파일

indexing 색인만들기  1:인덱스화  3,5:색인 지정  6:색인법  9:잡이법/찾이법

indicator 가리키개/지시기  2:표시  3:지시기  2,4,6,b:표시기  0:가리키개

indirect address 간접 번지  1,4,5:간접번지  3,6,b:간접주소

industrial robot 산업용 로봇  3,4,5:산업용로봇

industrial standard 산업 표준  3:업계표준

inequality 부등식  3,5,6:부등식  b:부등

inference 추론  3,5:추론

infinite loop 무한 맴돌이  3:무한루프  0:무한도돌이/끝없는 도돌이

infinite set 무한 집합  3,5:무한집합

information 정보  1,2,3,5,6,8,a,b:정보

information bank 정보 은행  3:정보은행

information processing 정보 처리  2,b:정보처리

initialize 초기화하다  1,2,3,4,5,6,7:초기화하다 b:초기 설정

initial value 초기값  1,7:초기값  0:처음값

ink-jet printer 먹뿌림/잉크분사 인쇄기  3,5:잉크분사프린터  4:잉크제트프린터  7:먹물인쇄기

input 입력  2,3,4,5,6,7,a:입력  b:입력/입구

input data 입력 자료  3:입력자료  1:입력데이터  5,6:입력데이타

input device 입력 장치  1,3,4,5,6,a:입력장치  2:입력기구 b:입구장치

input/output 입출력  2,3,4,5,6:입출력  b:입출구

input/output control 입출력 제어  3,5,6:입출력제어  1:입출력통제  b:입출구조종

input/output control system 입출력 제어 체계  1:입출력통제시스템  3,4,5:입출력제어시스템  b:입출구조종체계

input-output device 입출력 장치  2:입출력기구  b:입출구장치

input/output interrupt 입출력 가로채기  3,4,5,6:입출력인터럽트

input/output port (입출력) 나들목  3,5,6:입출력포트  0:입출력이음목

input/output routine 입출력 경로  3,5,6:입출력루틴  b:입출구절차

inquiry 찾기/물어보기  3,4,5:조회  4,6,b:문의

insert 끼움/끼우기  1,3,5:삽입  a:끼워쓰기  0:끼우기/끼워넣기

insert key 끼움(글)쇠  7:넣기글쇠/사이로글쇠

install 설치하다  3:설치하다  7:심다/설치하다

installation 설치  4,6,b:설치  3,5:시설  7:심기/설치

instrcution 명령(어)  1,2,3,4:명령  5:명령(어)  b,6:명령어

instruction set 명령 집합

integer 정수  1,2,3,4,5,6,7,b:정수

intelligence 지능  3,5,6,b:지능

intelligent 지적  2:지적

intelligent terminal 지능 단말기

interactive 대화식  3,5:대화식  4:대화형

interactive program 대화식 풀그림/프로그램  3:대화식프로그램

interactive system 대화식 체계  3,5:대화형시스템 1,6:대화식시스템

interface 사이틀 ←인터페이스 1,3,4,6,b:접속  5,6:접속기  8:접면  7:바꿈틀/변환  0:고리잇기

internal 내부  9:내부  0:안(의)

internal command 내부 명령  7:안명령/내부명령

internal modem 내장 (전산) 통신기  3:내장형모뎀

interpret 해석하다  2:번역하다  3,b:해석하다

interpreter 해석기  3,5,6,7:해석기  4:번역기  2:번역프로그램  b:번역기/번역프로그람/해석프로그람

interrupt 가로채기  3,7:가로채기  5:개입중단 b:중단/사이끼움

interrupt handler 가로채기 다루개  1,3,4,5:인터럽트처리기

invert 뒤바꿈  3,4,5,6:역(逆)

inverter 뒤바꿈기  2:부호변환기  6:역변환기  0:뒤바꾸개

ISDN 종합 정보 통신망  3,5:종합정보통신망  4:통합서비스디지털망

ISO 국제 표준 기구 ← 3,4,5:국제표준화기구  6:국제표준기구

item 항목  1,2,3,4,5,6,a,b:항목

jam 엉킴 ←잼 3:꼬임  4,5,6:잼  9,b:엉킴

job 일  2,3,4,5:작업  4:잡  b:작업/일

join 골라잇기  3,5:조인  7:붙임/결합

journal 시보  2,3:저널

joystick 놀이손 ←조이스틱 2,3,4,5,6:조이스틱  9:조작손잡이   0:놀이손

jump 건너뜀  1,3:분기(分岐)  2,4,5,6:점프  0:건너뜀/뜀  b:뛰여넘기

jumper 뜀줄  3,4,5,6:점퍼

justify 자리 맞춤  2:위치조정하다  3:정렬하다  5,8:자리맞춤  6:정렬함  8:위치맞춤 b:조정함

kernel 핵심/알맹이  3,5,6,8:커널  9:핵심

key 글쇠/쇠 ←키 2,3,5,6,b:키

keyboard 글쇠판/자판 ←키보드 1,3,4:자판  3,b:건반  3,4,5,6:키보드  9:글판  7:글판

key disk 열쇠(저장)판  3:키디스크  0:열쇠판

key word 핵심어 ←키워드 1,4:키단어  2,3,4,5,6:키워드  6:주요단어  b:분류항목

keystroke 글쇠 누름  3:키누름

kill 없앰  3:제거/삭제

kit 맞춤짝  3,5:키트  0:소납

know-how 비법 ←노하우 3,5:기술지식  5:노하우/기술권리

label 이름표 ←라벨/레이블 1:표식(表式)  4,5,6:표지(標識)  2:라벨/표  2,3,4,5,6:레이블  7:딱지/판이름  a:이름표  b:표식  0:딱지/보람/꼬리표

labeling/labelling 이름표달기

LAN 울안 통신망  1,3,4:근거리통신망  5:지역통신망

landscape 가로 방향  3:가로방향

language 언어  2,3,4,5,6,b:언어  7:셈말/언어

laptop computer 무릎 전산기  3:랩탑컴퓨터  9:무릎위컴퓨터/휴대용컴퓨터/휴대형컴퓨터 7:무릎전산기

large scale integration 큰규모 집적로  1,6:고밀도집적회로  3,4,5:대규모집적회로

laser beam 레이저 빛살  1,4:레이저광선

laser beam printer (LBP) 레이저 인쇄기  4:레이저광선프린터  3,5:레이저빔프린터

laser printer 레이저 인쇄기  7:빛인쇄기/레이저인쇄기

LASTDRIVE 마지막 돌리개  7:끝돌리개

last-in first-out 끝먼저내기  1,3,4,5:후입선출  0:나중먼저

last-in last-out 끝나중내기  3:후입후출  0:나중나중

layout 판짜기/얼개짓기 ←레이아웃 3,5,6:배치  5:설계  a:짜임새

LCD 액정 표시(기)  4:액정표시기 3,5,6:액정디스플레이

learning machine 학습기  1:학습기  6:학습기계

lease 빌림  1:임대  3:장기임대  0:빌림

leased line 빌린 회선  3:전용회선  4,5:전용통신회선  6:임대회선  0:빌림회선

least significant bit 최하(위) 비트  1,3,4,5:최하위비트

LED 발광 다이오드  3,4,5,6:발광다이오드  9:빛냄다이오드

LED printer 발광 다이오드 인쇄기  3:발광다이오드프린터  9:빛냄다이오드인쇄기

left alignment 왼줄 맞춤

length 길이  3,5,6:길이

letter 글자  5,6:문자  2:구자

letter quality 글자(품)질  3:활자품질

letter quality printer 글자(품)질 인쇄기  3:활자품질프린터

level 수준/단계  3,6,7:수준  3:단계  6:차원  5,6:레벨  7:계층  7,0:수준

LF1 (line feed) 줄바꿈  2:개행  3:저주파  5:엘에프  0:줄바꿈

LF2 (low frequency) 낮은 주파  3,6:저주파

library 자료관  1,2,3,4,5,6,7:라이브러리 7:도서관 b:서고(書庫)

life-cycle 수명  1:수명  3:생명주기 5:라이프사이클

LIFO 끝먼저내기  3:후입선출

light pen 광전펜  1,4:광전펜  6:광펜  1,2,3,4,5:라이트펜  b:빛펜

line 선/줄/회선  3,4,5:회선/행  2:전송로  3:선  7,0:선/줄

linear 선형  1,3:선형(線形)  1:린니어  3:일차

line editing 줄(단위) 편집  3,5:행편집

line editor 줄(단위) 편집기  3:행편집기

line number 줄 번호  1,3,5:행번호

lines per inch 줄/인치  3:인치당 행수

line printer 줄(단위)인쇄기  1,4:인행기(印行機)  6:행인쇄기  1,3,4,5,6:라인프린터  0:줄(단위)인쇄기  b:줄인쇄기

line printer controller 줄인쇄기 제어기  3:라인프린터제어기

line spacing 줄띄(우)기  3:행간

link 연결/연결로  1,2,4:연계(連繫)  3,6,b:연결  7:잇매다  8:연결로  0:연결

list 목록/죽보(이)기 ←리스트 1,3,4,5,6:리스트  7,9,a,b:목록  7,0:죽뽑기/죽뽑이/죽보임

listing 목록작성/죽보(이)기  3,5,6:리스팅  0:죽뽑기

literal 상수  1,3,4,5,6:리터럴  9:상수

load 올리다  3,4,5,6:적재 2,3,4,5:로드  7:싣기 b:넣기/읽기

loader 올리개  4,5,6:적재기  2,3,4,5:로더

loading 올리기  6:적재  1,3,4:로딩

local 울안  2,3,4:지역(적)  4:국지적  5:국소적  4,6:로컬  9:이쪽(remote의 반대)

location counter 자리계수기  1,4,6:위치계수기  3,5:위치카운터

lock 잠금  3:잠금  4:로크  5:록  9:복사방지

locking 잠그기  3:잠금  2:로킹  5:록킹

log 기록 ←로그 3:기록  5,6:등재  2,4,6:등재

logic 논리  3:논리/논리회로  4:논리표현  5,6:논리(학)

logical 논리(적)  3:논리적

logical AND 논리 또  1,6:논리곱  3,5:논리적앤드

logical OR 논리 또는  3,6:논리적오어

logical value 논리값  3:논리값

log-in 들어가기  3,4,5,6:로그인

log-in name 들어가기 이름  3:로그인이름

log-off 접속끝  5:단말작동완료  3,4:로그오프

log-on 접속시작  5:단말작동개시  3,4:로그온

log-out 벗어나기  3,4,5,6:로그아웃

loop 맴돌이  1,4:순환  1,2,3,4,5,6:루프  7:맴돌이  0:도돌이  b:고리/순환

loop test 맴돌이 시험  3:루프검사  5,6:루프시험  0:도돌이 시험

loss 손실  3,4,5,6:손실

LOTUS 1-2-3 로터스 하나둘셋  3:로터스하나둘셋

low-end 낮은  3:저급  9:낮은

low-level language 저급 언어  1,3,4,5:저급언어  2:저수준언어

low-res graphics 낮은/저해상도 그림  3:저해상도그래픽  0:낮은해상도그림인쇄

low resolution 낮은/저해상도  1,3:저해상도  0:낮은해상도

low resolution graphics 낮은/저해상도 그림  3:저해상도그래픽  0:낮은해상도그림인쇄

LP (line printer) 줄(단위) 인쇄기  1:인행기  5:행인쇄기  1,3,4:라인프린터  5:엘피  0:줄인쇄기

LPS (lines per second) 줄/초  3,4,5:초당 행

LQ (letter quality) 글자(품)질  3:활자품질

machine code 기계어 부호  3,4,5,6,b:기계코드  0:기계매김

machine language 기계어  1,3,4,5,6,b:기계어  2:기계언어  7:기계어/틀말  0:기계언어

macro 모듬 (명령)  3,4,5,6,b:매크로  7:모듬말

macro assembler 모듬 짜맞추개  3,4,5,6,b:매크로어셈블러

macro instruction 모듬 명령  4,b:매크로명령

magnetic card 자기 카드  3,4,5,6:자기카드 9:자기판(磁氣板)

magnetic core 자기알맹이/자심(磁芯)  1,3,4,5,6:자기코어  b:자심

magnetic disk 자기(저장)판  1,3,4,5,6:자기디스크  0:자기저장판 b:자기원판

magnetic film storage 자기 필름 저장 장치  3:자기필름저장장치  4:자기필름기억장치

magnetic tape 자기 테이프  1,3,4,5,b:자기테이프  9:자기끈

magnetic tape storage 자기 테이프 저장 장치  3,4,5:자기테이프기억장치

mail 편지  3:편지  9:우편  7:쪽글

mail box 편지 상자  3:편지함  6:우편함  4,5:메일박스

mail-merge 편지 부침  3:편지발송  5:메일머지

main board 본기판  7:으뜸기판/주기판

mainframe 본체  5,6:본체  4:메인프레임  3:대형컴퓨터

main memory (unit) 주기억 장치  1,3,4,5,6,b:주기억장치

main program 주풀그림/프로그램  2:주프로그램

maintenance 유지 보수  1,4:유지관리  2,3,5,6:유지보수 b:유지

make directory (자료)방만들기  9:목록만들기

malfunction 기능 불량  5,6:고장  3:기능불량  0:기능이상 b:오동작

management information system 경영 정보 체계  1,3,4,5,6:경영정보시스템 b:관리정보체계

manipulation 조작  3,5,6:조작

mantissa 거짓수  2,3,5,6,b:가수(假數)  1,4:가수부

manual 설명서/수동  1:안내서  3:설명서  5:매뉴얼  3,6:수동

map 도표  2,3,5,6:맵  6:대응  9:지도

mapping 도표화/사상(寫像)  3,4,5,6:사상(寫像)  4,5:매핑  9:도표화/지도화

margin 한계  3,7:여백  5,6:한계  5:마진

mark 표(지) ←마크 3,6,a:표시  3,4,5:마크  b:표시기호

mask 본 ←마스크

mask ROM 본 늘기억 장치 ←마스크 롬

mass data 대량 자료  3:다량데이타  5:대용량데이타  b:대량자료

mass storage device 대량 저장 장치  3,5:대용량기억장치 6:대량저장기기

master card 으뜸 카드  5,6:마스터카드  3:매스터카드

master disk 으뜸 저장판  7:으뜸새김판/으뜸기억판  0:으뜸저장판

master file 으뜸(기록)철  1,4:기본파일  3,5,6:마스터화일  0:으뜸파일

matching 맞대기/정합(整合)  1,4:대조  3:검사  4,5:매칭  8:맞추기/맞춤

matrix 행렬  1,3,4,5,6,b:행렬  4:매트릭스

matrix printer 행렬 인쇄기  3:행렬프린터  5:행렬인쇄기  0:행렬인쇄기

mean access time 평균 접근 시간  3,4,5:평균액세스시간  0:평균찾아가기시간

media 매체 ←미디어 3,4,5,6,b:매체

member 원소 ←멤버 3,5:멤버  9:원소

memory 기억 장치 ←메모리 1,3,4,5,6,7:기억장치  8:기억소자 b:기억장치/기억

memory capacity 기억 (장치) 용량  3,5,6:기억장치용량  4:메모리용량  0:기억장치용량  b:기억용량

memory cell 기억 장치 낱칸  1,4:기억소자  3:기억장치셀  5:메모리셀

memory density 기억 장치 밀도  3,5:기억밀도  4:메모리밀도

memory management 기억 장치 관리  1:기억관리  3:기억장치관리  6:메모리관리

memory map 기억 장치본  1,4:기억배치도  3:기억장치맵  9:기억장치지도

menu 차림표 ←메뉴 3,4,5:메뉴  7,9:차림표

menu bar 차림표 막대  3:메뉴막대  9:차림표막대/빛띠/선택막대  0:차림막대/차림표띠

menu-display 차림표 표시  3:메뉴표시

merge 합치기  2,4:병합  3,5,6:합병  b:조합

message 알림(말) ←메시지 1,2,3,4,5,6:메시지  7:알림글  a:알림말  b:통보

MICR1(-reader) 자기잉크문자읽음장치

MICR2(-recognition) 자기잉크문자인식

microcomputer 소형 전산기

micro processing unit 소형 처리 장치

micro processor 소형 처리기

microwave 초단파  3:극초단파 6:초단파  5:마이크로파

MIDI 악기용(수치형)사이틀 ○미디 3,7:미디

minicomputer 중형 전산기

mistake 실수  2,5,6:착오  3:실수

mnemonics 연상 기호  1,4,a:연상기호  3:의사기호 　 b:략호

mode 방식 ←모드 3,a:상태  6:방식  5,6:모드  3:최빈값  7:방식/모꼴

model 모형 ←모델 1,3,6,b:모형  6,a:모델  0:모형

modeling/modelling 모형화 ←모델링 1,3,6:모형화

MODEM 전산 통신기  1,2,5:변복조장치  6,7,8:변복조기  9:전화틀  b:모뎀

modifier 변경자  3.변경자

modify 변경(하다)  3,5,6,7:수정  7,0:고치기

modulation 변조  1,3,4,5,6,8:변조

modulator 변조기  3,4,5,8:변조기  2:변조장치

module 뜸 ←모듈 1,3,4,5,6,b:모듈  7:구획단위

modulo 법  3:나머지  5,6:모듈로

monitor 화면(표시)기/보임틀 ←모니터 1,2,3,4,5,6:모니터  3:감시기  7:보는틀/보임틀/화면틀  b:감시장치

monitoring 감시  3:감시  4,5,6:모니터링

monochrome 단색  3,8:단색

monochrome display 단색 표시 장치  3:단색표시장치

monochrome monitor 단색 화면(표시)기/보임틀  3:단색모니터

more 한 화면  2:한화면

most significant bit 최상(위) 비트  1,3,4,5:최상위비트 2:최대유효비트

motherboard 어미(기)판  3:본체기판  6:모기판  5:마더보드  7:으뜸기판/주기판

mouse 다람쥐  2,3,4,5:마우스  7:다람쥐/생쥐  9:다람쥐/손쥐/뼘쥐/찍개  0:찍찌기

mouse button 다람쥐 단추  3,a:마우스단추  0:찍찌기단추

mouse cursor 다람쥐 깜박이/반디

mouse driver 다람쥐 돌리개  3:마우스구동기  0:찍찌기돌리개

mouse pad 다람쥐판  3:마우스판  0:찍찌기판

move 옮김  2,3,5:이동  5:무브  9,a:옮기기

moving arm 옮김팔  3:이동암  5:이동팔

multimedia 다중 매체  9:복합매체

multiplex 다중  3:다중화  5,8:다중/다수  5:멀티플렉스  b:다중송신

multiplexing 다중화  2,3,8:다중화

multiplexer[MUX] 다중화기  3,8:다중화기 1,2,4,5,6:멀티플렉서

multiplicand 곱힘수  3:피승수

multiplier 곱함수  3:승수

multiply 곱하다  4:멀티플라이  9:곱하다

multiprocessing 다중 처리  1,3,4,5,6,b:다중처리  2:다중프로세싱

multiprocessor 다중 처리기  3,5,6:다중처리기  4:다중 프로세서 b:다중처리장치

multiprogramming 다중 풀그리기/프로그램짜기  1,2,3,4,5,6:다중프로그래밍 b:다중프로그람작성법

multiscan 다중훑기/검색  3:다중스캔

multiscan monitor 다중훑기 화면기  3:다중스캔모니터

multitasking 다중 작업  5,6,7:다중작업  7:동시작업  3:다중처리 2:다중태스킹  b:다중과업화

multiuser 다중 사용자  3,5,7:다중사용자

name 이름  3,5,6,7:이름  b:명칭

NAND 아니또 ○낸드 2,4,5,6:부정논리곱  2:부정곱  2,3:낸드  b:론리곱하기부정

NAND gate 아니또문/낸드문  4,5:부정논리곱게이트  3,4:낸드게이트

NAND operation 아니또셈/낸드셈  2,5:부정논리곱연산  2:부정곱연산  2,3:낸드연산  6:난드연산

natural language 자연 언어  2,3,4,6:자연언어  5:자연어

negate 부정하다  2,3,5,b:부정하다

negative logic 음 논리  1,4:음논리

nested subroutine 안긴 아랫경로  1,4:내부서브루틴  3:중첩서브루틴  5:내포서브루틴

network 통신망 ←네트워크 1,3,4,5,6:네트워크/망  b:망

neural net 신경망  3:신경망

neural network 신경(통신)망  3:신경망

newline 새줄  3,6:개행

nil 없음  3:닐

nil pointer 없음알리개  3:닐포인터

node 마디/교점  1,2,3,4,5,6:노드  2:절점  3,4,5:마디  b:결합점/교점

noise 잡음  2,3,4,5,6,b:잡음  8:잡상/잡신호/잡음

nonimpact printer 안때림/비충격 인쇄기  3:비충격식프린터 4,5:비충격프린터  6:비충격형프린터

nonvolatile 비휘발성  1,3,4,5:비휘발성  6:영속성

NOP 무작동/무연산  3:노프  4:노오퍼레이션  5:엔오피  9:무연산

NOR 아니또는 ○노어 2,4,5,6:부정논리합  2:부정합  2,3:노어  b:론리더하기부정

NOR gate 아니또는문/노어문  4,5:부정논리합게이트  3,6:노어게이트

norm 기준  3,5:기준/노름

normal 정규  3:정규

NOR operation 아니또는셈/노어셈  2,5:부정논리합연산  2:부정합연산  2,3,6:노어연산

NOT 아니 ○낫 2,3,4,5,6,b:부정  3:낫

NOT operation 아니셈/낫셈  2:부정/낫연산

notation 표기법  2,3,4,5,6,7:표기법  4:기호법  b:표시법

notebook computer 책크기 전산기  3:노트북컴퓨터  7:공책형셈틀

null 빈/공백  5,6:공(空)  6:영  3,4,5,6:널  9:공백  0:빈/없  b:없음

null character 빈문자  4,5:공백문자  3,6:널문자  0:빈문자/없문자

null string 빈문자열  2:널열  3:공백문자열  6:널문자열  5:널스트링  0:빈문자열/없문자열

number 숫자  5,6,b:수  9:숫자

numeric 숫자(적)  2,4,b:수치(적)  6:숫자적

numerical keypad 숫자판  3:숫자키패드  5:수치키패드

numeric keypad 숫자판  3:숫자키패드

Num Lock key 숫자 걸쇠  7:숫자잠금쇠  0:숫자걸쇠

OA 사무 자동화  1,3,4,5:사무자동화

object 목적/객체  a:대상/객체/물체

object code 목적 부호  1,3,4,5,6,b:목적코드

object file 목적철  1:목적파일

object-oriented 객체 지향  9:객체지향형/객체위주/객체중심

object-oriented language 객체 지향 언어  9:객체지향형언어/객체위주언어 9:객체중심언어

OCR 글빛읽개/광학 문자 판독기

OCR 글빛 인식/광학 문자 판독

OCR card 글빛 카드/광학 문자 판독 카드

octal 팔진/팔값  2:팔진/팔값  4,6:팔진수  b:8진법/8올림법

octal number system 팔진법  1,3,5,6:팔진법

octet 팔중수  3,5,6:팔중수

odd-even check 홀짝 검사  3:홀수짝수검사  5:짝수홀수검사  0:짝홀수검사

odd parity 홀수 맞춤  3,6:홀수패리티

OEM 주문자 상표 부착  3:주문자상표부착  5:오이엠

off 끄기  3,5:오프  3:끔

off-line 따로잇기/이음 ←오프라인 1,2,3,4,5:오프라인  6:단선(斷線)  0:줄밖  b:비직결

offset △오프셋

OMR 표빛읽개/광학 표시 판독기  1,3,4,5:광학마크판독기

OMR 표빛 인식/광학 표시 판독  3:광학마크판독

OMR card 표빛 카드/광학 표시 판독 카드

on-board computer 내장 전산기  3:내장컴퓨터

on-line 바로잇기/이음 ○온라인 1,2,4,5,6:온라인  0:줄안  b:직결

on-line help 바로잇기/이음/온라인 도움말  3:내장도움말  0:줄안 도움말

on-line processing 바로잇기/이음/온라인 처리  3,4,5,6:온라인처리  0:줄안 처리 b:직결처리

on-line processing system 바로잇기/이음/온라인 처리 체계  3,5:온라인처리시스템  0:줄안처리체제

on-line real-time processing 바로잇기/이음/온라인 즉시 처리  1,3,5:온라인실시간처리   0:줄안실제시간 처리

on/off control 켜고끄기/점멸 제어  3,5:온오프제어  0:켬끔 제어

OP code 연산/작동 부호  3,4:연산코드  5,6:오피코드

open 열기/열린  3,7,a:열기  9:개방(형)

open architecture 열린 얼개  3:개방형구조

open system 열린 체계  3:개방시스템  4:개방형시스템  0:열린체제

operand 셈숫자/피연산자  1,4:연산대상  2:연산수  2,4,5,6:오퍼랜드  6:피연산자

operating system 운영 체계  1,3,4,5,6:운영체제  0:운영체제 b:관리프로그람

operation 작동/연산  1,2,3,4,5,6:연산  3:동작/가동  a:작동  b:동작/조작

operation code 연산 부호

operator 연산자(演算子)/운영자(運營者)  1,2,3,4,5,6:연산자  1,6:조작원  7:조정자  b:오퍼레이터/조종수

optical bar code reader 광막대부호읽개/판독기  3,4:광학바코드판독기  5:광학식바코드판독읽음기 장치  0:광학막대부호새기개

optical communication 광통신  3:광통신

optical disk 광(저장)판  3,4:광디스크  0:광저장판

optical fiber 광섬유  1,3,4,5,6:광섬유

optical laser disk 광레이저(저장)판  3:광레이저디스크

optical mouse 광다람쥐  9:광학마우스  7:빛다람쥐  0:광찍찌기

optical scanner 광훑개  3:광스캐너  4:광학스캐너  5:광학식주사기구  6:광학주사기

optimization 최적화  3,4,5,6,8,b:최적화

option 별도/추가 선택  3,5,6:선택  3:옵션  7:덧붙임/선택사양  9,a:선택사항  0:선택/선택변수

OR 또는  2,3:오어  2,3,4,5,6:논리합 0:이나 b:론리더하기

OR gate 또는문  3,6:오어게이트  5:오아르게이트  9:이나 게이트

OR operation 또는셈  2:논리합연산  2,3,6:오어연산  5:오아르연산  0:이나셈/논리합 셈

order 차례/주문  2,3,4,5,6:순서  2:순서화  5:순서규약  3:주문/정렬/차수

ordered list 차례 목록/죽보(이)기  3:순서리스트  0:차례죽보임

origin 근원  3:시작  4,5,6:근원/기점  4:오리진

original data 근원 자료  3:원래데이타  0:원래자료

OS 운영 체계  3,4,5,6,7:운영체제

outline 테두리 ←아우트라인 3:윤곽  9:윤곽선/개략

out of range 범위 넘음  3:범위초과  5,6:범위이탈

output 출력  1,2,3,4,5,6,7:출력  b:출력/출구

output data 출력 자료  1:출력데이터  3,5,6:출력데이터

output device 출력 장치  1,3,4,5,6:출력장치  2:출력기구

overflow 넘침  4,8,b:넘침  1:범람  3,b:초과

overhead 부담  3:부담  4,6:오버헤드  0:소납

overlap 겹침  3,5:병행  6:중복  6:오버랩

overlapping 겹치기  3:겹침  6:겹치기/중첩  b:중복

overlay 갈마들이  1,2,3,4,5,6:오버레이  0:갈마들임 b:령역겹처리방식

overload 너무실림/과부하  3:과부하/다중부여  5:초과적재/오버로드  6:과적

overwrite 겹쳐쓰기  a:겹쳐쓰기  7:겹쳐쓰기/덧쓰기  0:덧쓰기

pack 압축  3,b:압축  2,4,5,6:팩(하다)

package 꾸러미 ←패키지 3:포장  1,3,4,5,6:패키지  7,0:꾸러미

packet 다발

packet switching 다발엇바꾸기/전환하기/다발교환기

pad 느리개/채우개 ←패드 3,b:패드  9:판

paddle 쥘손 ←패들 1,3,5:패들

page 쪽/면 ←페이지 2:쪽  3,4,5,6,b:페이지

page down key 뒤쪽/뒷면(글)쇠  7:뒤쪽글쇠  7,0:뒷장글쇠

page heading 쪽머리  3,5,6:페이지서두

page number 쪽번호  1,3,5:페이지번호

page up key 앞쪽/앞면(글)쇠  7:앞쪽글쇠  7,0:앞장글쇠

pagination 쪽매김  3:페이지화  9:페이지매기기  0:쪽매김/쪽주기

paging 쪽매기기  2,3,4,5,6:페이징  b:페이지처리

painting 색칠  3:색칠

palmtop computer 손바닥 전산기  7:뼘속셈틀

paper feed 종이 먹임  3:종이공급  5:종이피드

parallel 병렬  1,3,4,5,6,7,b:병렬

parallel computer 병렬 전산기  3,5,6:병렬컴퓨터  b:병렬식계산기

parallel interface 병렬 사이틀  3,5:병렬인터페이스  6:병렬접속기

parallel printer 병렬 인쇄기  3:병렬프린터

parallel processing 병렬 처리  3,4,5,6,8,b:병렬처리

parameter 매개 변수 ←파라미터 1,3,4,5,6,7:매개변수  3:인자/모수  2:가인수

parent directory 윗자료방  3:부모디렉토리 7,0:위목록/윗자료방

parity 홀짝 맞춤 ←패리티 3,4,5,6:패리티  7,0:홀짝 b:기우성(奇偶性)

parity bit 홀짝 비트  2:홀짝검사비트  1,2,3,4,5,6:패리티비트

parity check 홀짝 검사  2:홀짝검사  8:홀짝수검사  1,2,3,4,5,6:패리티검사  0:홀짝검사 b:기우성(奇偶性)검사

parity error 홀짝 틀림  1,4,6:패리티오류  3,5:패리티에러  0:홀짝틀림/홀짝오류

parking 둠 ←파킹 7:끔/둠

partial sum 부분합  5,6,9:부분합

partition 가르기  1,3,4,5,6:분할  4:구분  7:가르기/나누기

parts 부품  3:부품

pass 과정  3,4,5,6:패스  b:걸음

password 암호  1,4,5,6,7:암호  3:비밀번호  7:열쇠말  0:열쇠낱말/암호  b:통과암호

paste 붙임/붙이기  3,a:붙이기  0:붙이기

patch 깁다  2,3,4,5,6:패치(하다)

patching 깁기  3,5:패칭

path 길/경로  3,4,5,6,7,b:경로  7:찾기길/길  9:경로표시  0:경로

pathname 길이름/경로명  3:경로명  9:길이름  0:경로이름

pattern 도형 ←패턴 3,5:패턴  9:도형

pause 쉼  3:중지  9:일시멈춤

PC 개인용 전산기  3:개인용컴퓨터  5:피시  9:개인컴/개인셈틀  0:개인전산기

PCB 인쇄 회로 기판  1,3,4:인쇄회로기판

p-code 피부호  3:피코드/피-부호

peek 집어내기  3,5:피크  6:피이크

perform 수행  3:수행

performance 성능  3,5,6:성능  b:수행

peripheral 주변 장치  3,5:주변장치  4:페리퍼럴  b:주변

peripheral device 주변 장치  1,2,3,4,5,6,7:주변장치 4:주변기기

peripheral equipment 주변 장치  2,3,4,b:주변장치  5,6:주변장비  0:주변장비

personal computer 개인용 전산기 ←퍼스널 컴퓨터 1,3,4,5,6:개인용컴퓨터  7:개인용셈틀

phase 위상/단계  3,4,5:위상  3:단계  5,b:페이스

picture 그림  2,3,5,6:픽처  6,b:그림

pin 바늘 ←핀 3,5:핀  9:전극  0:바늘

pipe 연결 ○파이프 3,5:파이프  7,0:대롱

pitch 문자 밀도 ←피치 3,4,6:피치

pixel 그림낱/화소  1,2,3,4,6:픽셀  5:그림요소  8,a:화소

plane 판  3,5:플레인  9:판/면

platter 원판

plotter 도형기  2,6,b:도형작성기  4:작도장치

plug 꽂개 ←플러그 3,4,5:플러그

point 점 ←포인트 3,6:소수점  5:소숫점  3:점/포인트

pointer 알리개/지시자/지시기  3,4,5,6:포인터  a:가리키개  b:지시기

poke 집어넣기  3,5,6:포크

pop-up 불쑥  3,5:팝업

pop-up menu 불쑥차림표  3:팝업메뉴  7:불쑥차림표/솟음차림표  a:돌출메뉴  0:열림차림표

pop-up window 불쑥창  3:팝업윈도우

port 나들목 ←포트 3,4,5,6,b:포트  6:출입구  3:이식하다  7,0:이음목

portable 휴대용  3:휴대용/이식  b:운반용

portable computer 휴대용 전산기  5:휴대용컴퓨터  3:포터블컴퓨터

portrait 세로 (방향)  3:세로방향

power 전원 / 제곱/승  3,5,b:전력  6:전원  3:승(乘)

ppm 쪽수/분  3:분당페이지

precedence 우선 순위  2,3:우선순위  4:순위/선행

precision 정밀도  2,3,6:정밀도  5:정도(精度)　 b:정확도

predicate 술어  3:술어  5:프레디킷  6:프레디키트

preprocessor 앞처리기  3:전처리기  4,5:프리프로세서 b:예비처리자

press 누르다  3:누르다  a:누르기

preview 미리보기  3,7,a:미리보기  5,6:사전검토

print 인쇄(하다) ←프린트 9:찍다  7,a,0:인쇄(하다)

printed circuit board 인쇄 회로 기판  1,3,4,5:인쇄회로기판

printer 인쇄기 ←프린터 1,3,4,5,6:프린터  6,7,b:인쇄기  5:인쇄장치

printer controller 인쇄기 제어기  3,5,6:프린터제어기 0:인쇄기제어기

printer head 인쇄기 머리틀  3:프린터헤드  9:인쇄기헤드

printer interface 인쇄기 사이틀  3:프린터인터페이스 0:인쇄기접속기

print format 인쇄 형식  3:인쇄형식  5:프린트형식  0:인쇄형식

printing speed 인쇄 속도  3,5:프린트속도

printout 인쇄 출력  3:인쇄출력  5,6:프린트아웃  0:인쇄출력

Print Screen key 화면 인쇄 글쇠  7:화면찍기글쇠  0:화면찍기글쇠

print sheet 인쇄 용지  3,5:인쇄용지

priority 우선권  1,3,4,5,6,b:우선순위  9:우선권

private line 사설 회선  1,3,5:전용회선  6:사설회선 b:개인회선

probability 확률  3,4,5:확률

probe 문안침/탐색침

procedure 절차  2,3,4:절차  3,4,5:프로시저  6:프로시쥬어  7:실행처리  b:과정

process 처리(하다)  1,2,3,4,7,b:처리  2,3,4,5,6:프로세스  2:처리과정  3:공정

processing 처리  2,3,6:처리  0:처리

processing unit 처리 장치  2,5,6:처리장치

processor 처리기  3,5,6,7:처리기  2,b:처리장치

product 곱  2,3,4,5,6:곱

program 풀그림 ○프로그램 1,2,3,4,5,6,b:프로그램  7:풀그림/셈수순  9:차례건/짜임글

programmable 풀그릴/프로그램할 (수 있는)  3,4:프로그램가능(한)  4,5:프로그래머블

program maintenance 풀그림/프로그램 보수  3:프로그램유지보수 5:프로그램보수

programmer 풀그림사/프로그램(전문)가 ←프로그래머 1,3,4,5,6:프로그래머  9:짜임글작성자  7:풀그림꾼/기획자  b:프로그람작성자

programming 풀그리기/프로그램짜기 ←프로그래밍 1,2,3,4,5,6:프로그래밍  7:풀그림짜기/기획

programming language 풀그림/프로그램 언어  2,4:프로그램언어  3,5,6:프로그래밍언어  9:짜임글용언어

project 일감 ←프로젝트 3:과제  3,5:프로젝트

projection 비춰내기  3:투영  5:프로젝션

prompt 길잡이  4:입력촉진자  3,4,5:프롬프트  7:기다림씨/재촉자  9:지시자/재촉이/대기표시/글받이

proof list 검사 목록/죽보(이)기  4:교정목록  6:검사목록  4:프루프리스트

proportional spacing 비례 간격  3:비례간격  5:비례여백

protection 방지  2,3,5:보호 9:복사방지  7:빗장걸기/보호하기  0:빗장걸기/방지

protocol (통신) 규약  2,4:통신규약  3:규약  2,3,4,5,6:프로토콜 6:규범  7:보냄약속/전송규약  0:통신규약/통약

prototype 원형  3:원형

pseudo-instruction 유사 명령(어)  1,3,5,6:의사명령어  b:모의명령

pseudocode 유사 부호  2,3,4,5,6:의사코드  b:모의코드

public domain program 공개 풀그림/프로그램  3:공개프로그램

pull-down 내림  3:풀다운  0:드림

pull-down menu 줄줄이/내리차림표  3:풀다운메뉴  7:끌어내림차림표  a:(펼쳐)내림 메뉴  0:펼침차림표

pulse 뛰놀이 ○펄스

punch 구멍 ←펀치 3,4,5:천공(穿孔)  4:펀치  b:착공

punch card 뚫음 카드 ←펀치 카드 1,3,4,5,6:천공카드  b:착공카드

punch card reader 뚫음 카드 읽개/판독기  3:천공카드판독기  0:구멍카드읽개

punch card system 뚫음 카드 체계  1,3:천공카드시스템 0:구멍카드체제

push 밀어넣기  3,4,5:푸시 6:푸쉬 0:누름/밀어넣기

push button 누름 단추  3,a:누름단추  6:푸쉬버튼  0:누름 단추

push-down 끝먼저내기  3,5:푸시다운  6:푸쉬다운  4:후입선출방식  0:나중먼저  b:후입선출/내리누르기

push-down list 끝먼저내기 목록/죽보(이)기  3,5,6:푸시다운리스트  2,4:후입선출리스트  0:나중먼저죽뽑이 b:후입선출명세서

push-up 처음먼저내기  3,5:푸시업  4:선입선출방식  0:처음먼저

push-up list 처음먼저내기목록/죽보(이)기  3,5,6:푸시업리스트  4:선입선출리스트  0:처음먼저죽뽑이

qualifier 정성자  3:한정자  5,6:한정사

quantifier 정량자

query 질문/조회  3,4,5,6:질의(어)  3:조회  b:질문

query language 질문/조회 문자  1,3,5,6:질의어  3:조회언어  0:질문언어

queue 대기열  4,6:대기행렬  3:대기열  1,3,4,6:큐  0:기다림열/댕기

quick sort 빠른 정렬/차례짓기  3:퀵정렬  0:빠른정렬

quit 끝냄  3,5:퀴트  9:끝  a:끝(내기)

quoted string 따옴(문자)열  3:따옴표문자열  5,6:인용문자열

quotient 몫  2,3,4,5,6:몫

radian 부채각/라디안<단위>  1,3:호도(弧度)/라디안

radio △라디오 3:라디오

RAM 막기억 장치 ○램 3:임의액세스기억장치  5,6:임의접근기억장치 3,4,6:램

random 막-/무작위  3:임의/불규칙적/확율적  5:랜덤

random access 무작위 접근  1,4:비순차적접근  3:임의액세스  5,6:임의접근  4:랜덤액세스 b:직접호출

random file 막/무작위 (기록)철  1:비순차적파일  3,5:임의화일

randomize 무작위화하다  3,5,6:무작위화  3:난수화  b:확률화

random number 난수  1,2,3,4,5,6,b:난수

range 범위  2,3,4,6:범위  4,6:영역  4:치역(値域)  b:지역

rank 순번  3,5:계수 4:등급  3:순위  4,5:랭크 b:정렬

raster 점방식  3,4:래스터  5:라스터

raster graphics 점방식 그림 인쇄  2:래스터그래픽/래스터도형처리  3:래스터그래픽스  5:라스터형그래픽스

ratio control 비율 제어  3:비례제어  5,6:비율제어

rational number 유리수  2,3,5:유리수

raw 거친/날-  3:원/미가공

read 읽다/읽기  2,3,4,7,b:읽기  3,4,5,6:판독

readability 읽힘성/가독성  3:가독성  5:판독성  0:읽힘

read-after-write verify 쓴뒤읽기 검사  3:쓴후읽기검사 5,6:기록후판독검증

reader 읽개/판독기  3,5,6:판독기 5:리더 0:읽기틀/읽개

read head 읽기 머리(틀)  3:읽기헤드  5:판독헤드

read-only 읽기 전용  3:읽기전용  5:판독전용  4:판독전용기억칩  7,0:읽기만

read-only memory 늘기억 장치/읽기 전용 기억 장치  3:읽기전용기억장치  5,6:판독전용기억장치  0:롬/읽기만기억장치 b:읽기전용기억장치

read/write head 읽기쓰기 머리틀  3:읽기쓰기헤드  4:읽기기록헤드  5,6:판독기록헤드  b:입출력자두

ready 준비  3,5:준비  4,6:준비완료

ready list 준비 목록/죽보(이)기  1:준비리스트

ready time 준비 시간  1:준비시간

real number 실수  2,3,4,5,6,b:실수(實數)

real-time 즉시/실시간  2,3,4,5,6,b:실시간  7:실제시간/제시간  0:즉시

real-time processing 즉시/실시간 처리  1,3,4,5,6:실시간처리  0:즉시처리

real-time system 즉시/실시간 체계  1,3,4,5,6:실시간시스템 0:즉시체제 b:실시간체계

reboot 되띄우기  3:재부트  9:재시동

recall 되부르기  7:되부르기

receive 받기/수신  1,3:수신  3:받음  0:받음

receiver 받음기/수신기  3,5:수신기

record 기록면/기록표 ←레코드 1,2,3,4,5,6:레코드 9:단위항/단위문 b:기록편/기록/축적

recover 회복  2,3:복구(하다) 7:제찾기/회복/복구

recovery 회복  1,3,4:복구  2,3,4,5,6:회복

recursion 되부름  3,5:순환  6:순환법  3:되부름  4:재귀

redundancy 중복  2:잉여량  3:중복  4,5:여유도  6,8:중복성  b:여분도

redundancy check 중복 검사  1,2,3,6:중복검사  4:여유도검사  5,b:여분검사

reel 테/감개 ←릴 1,3,5,6:릴

reference 참조  2,3,4,5,6:참조  4,5:인용

reference manual 참조 설명서

refresh 재생  2,4,5:리프레시  2,3,5:재생  a:다시그리기

refresh memory 재생 기억 장치  3:재생기억장치

region 영역  3,5,6:영역

register 기록기  1,3,4,5,6:레지스터  7:일시기억기 b:등록기

relation 관계  3,5,6,b:관계  4:비교식

relational database 관계 자료틀

relative address 상대 번지  2,3,5,6,b:상대주소  4:상대번지

relay 계전기  1,3,5,6:계전기  5:릴레이

release 배포  3,5,6:해제  3:배포/개정판  a:떼(놓)기

reliability 믿음성/신뢰도  2,4,6:신뢰도  3,5:신뢰성  b:믿음성

relocate 다시배치  2,3,4,5,6,b:재배치

REM 설명  3:주의  5:렘  7:덧붙임말/주석

remark 설명  3,5,6:주의  2:주해석/주

remainder 나머지  2,3,4,5,6:나머지

remote batch system 원격 일괄 체계  1,4,5,6:원격일괄시스템  3:원격배치시스템  b:원격묶음체계

remove directory (자료)방지우기

rename 새이름  3:변경  5:리네임  9:이름바꿈/개명  7:이름바꾸기  0:새이름

repeat key 되풀이(글)쇠  3,5:반복키

replace 새로바꾸기  3:대치하다  5:갱신  7:다시놓기/파일바꾸기  0:파일바꾸기  a:겹쳐쓰기

replacement 대체  3:대체  0:갈음  b:재배치

report 보고서 ←리포트 3,4,5,6:보고서  4,5:리포트  b:통보

representation 표현  3,6:표현  3,5:표시

reserve 예약  7,0:예약

reserved word 예약어  1,2,3,4,5:예약어  6:지정어 b:전용단어

reset 재시동 ←리셋 5,6:재고정  3,4,5:리셋  6:리세트  9:재작동  a:다시시작　 b:복귀/지우기

reset key 재시동(글)쇠  3:리셋키

reset switch 재시동 단추  5,6:원상복귀스위치  3:리셋스위치

resident 상주  2,3,4,5,6,7:상주  7:머물기

resident program 상주 풀그림/프로그램  3,5,6:상주프로그램

resistor 저항기  3,5:저항기

resolution 해상도  3,4,5:해상도

resource 자원  1,3,4,5,6:자원

response 응답  3,4,5:응답  6,b:반응

response time 응답 시간  1,2,3,4,5,6:응답시간  b:반응시간

restore 되깔기  3,4,5,b:재저장  6:복원  9:재생  7:복원/되깔기  a:이전 상태로

retrieval 검색  3,4,5,6,b:검색

retrieve 검색하다  3,5,6:검색하다

return 복귀  2,3,4,5,6:복귀(시키다)  3:리턴  2:출구  0:되돌기

return key 복귀(글)쇠  3:리턴키  7:실행글쇠/입력글쇠  0:큰글쇠/되돌이글쇠

RGB monitor 삼원색 화면  3:알지비모니터  5:삼원색화면

RGB video 삼원색 영상/비디오  3:알지비화상

right alignment 오른줄 맞춤

ring 고리 ←링 3:링  6:환형  9:고리

ROM 늘기억 장치 ○롬 5,6:판독전용기억장치  1,3,4,5,6:롬  9:늘기억장치  0:롬

root 뿌리  3,5,6:루트

root directory 뿌리(자료)방  1:루트목록  3:루트디렉토리  7:으뜸자료방/뿌리자료방  0:위목록/뿌리자료방

rotation 회전 ←로테이션 1,3,5:회전

round 맺음  2:수치맺음

round down 버림  2,3,5:잘라버림

round off 반올림  2,3,5:반올림

round up 올림  2,3,5:잘라올림

routine 통로 ○루틴 2,3,4,5,6:루틴  b:프로그람/절차

row 가로(칸)  1,3,4,5,6:행  5:열  0:칸

run 실행  2,6:수행  3,4,5:실행  0:실행 b:운전가동

run chart 실행 도표  1:실행절차도

runtime 실행 시간  6:수행시간  3,5:실행시간

R/W (Read/Write) head 읽기쓰기 머리틀  3:읽기쓰기헤드  4:읽기기록헤드  5,6:판독기록헤드

sample 표본/본보기 ←샘플 2:샘플링한다  3,5,8:표본  9:견본

satellite 통신 위성  3,5:통신위성  8:위성

satellite communication 위성 통신  3,5,8:위성통신

save 갈무리/저장 ←세이브 3,7,a:저장  4:보존  3,4,5:세이브  7:담기  0:갈무리/저장

scalar △스칼라

scale 크기 조정 ←스케일 2,3,5:기준화  3:배율화  3:스케일  6:눈금/규모  0:규모  b:기준/척도

scaling 크기 조정  2,5:확대축소  2,3,4,5,6:스케일링 b:기준화

scan 훑다/주사(走査)하다  3,4,5,6,8,b:주사(走査)  3,4:스캔  7:훑기

scanner 훑개/주사기(走査器) ←스캐너 2,5,6:주사기(走査器)  1,2,3,4:스캐너  7:그림입력기/훌트개  9:읽개 b:주사장치

schedule 일정 ←스케줄 2,3,5:스케줄(하다)

scheduler 일정잡이  3,4,5,6:스케줄러  b:순서짜기/순서계획 프로그람

scheduling 일정잡기  3,4,5,6:스케줄링

scope 유효 범위  2,3,5:유효범위

screen 화면 ←스크린 3,6,7,8,a:화면  4,5:스크린  b:형광막

screen dump 화면퍼내기  3,5:스크린덤프  0:화면퍼붓기

screen editing 화면 편집  3,5:화면편집

screen editor 화면 편집기  3,5:화면편집기  4:스크린편집기

scroll 두루말다/두루말이 ←스크롤 3,4,5:스크롤  9:말아올림  0:흐름

scroll bar 두루말이 막대  3:스크롤바  a:이동막대

scrolling 두루말기  2,3,4,5,6:스크롤링  2:시야이동

Scroll Lock key 두루말이 걸쇠  7:말기잠금쇠  9:스크롤걸쇠  0:흐름고정쇠/화면정지쇠

search 찾다/찾기  1,4,5:검색  2,3,6:탐색(한다)  7:뒤지기/검색  0:뒤지기/찾기 b:주소찾기/탐색

search and replace 찾아바꾸기  3:검색후 치환  6:검색과 교체  0:뒤져바꾸기

search key 찾음(글)쇠  3,b:탐색키  5:검색키  0:뒤짐글쇠

secondary storage 보조 기억 장치  1,3,4,5,6,b:보조기억장치

sector (저장)테조각 ←섹터 1,3,4,5,6:섹터  7:부채칸  9:조각/쪼가리  b:분구(分區)

seek 자리찾기  3,4,5:탐색  6:탐구  4:위치결정

seek time 자리찾기 시간  3,4,5:탐색시간  6:탐구시간  4:위치결정시간

segment 간살  2:구분(화)/세그먼트화하다   7:조각  9:칸  1,2,3,4,5,6:세그먼트  b:토막/조각

segmentation 간살짓기  8:분할  5:세그먼트기법  1,3,6:세그먼테이션

select 선택하다  3,4,5,6,a,b:선택(하다)

selection 선택  4:선정  9,a:선택  7:선택/고름

selection sort 선택차례짓기/정렬  3:선택정렬  1:선정정렬

semantics 의미론  2:의미론/뜻

semiconductor 반도체  1,3,5,6:반도체

send 보내다

sensitivity 민감도  3,5,6:민감도

sensor 감지기 ←센서 1,4,6,7:감지기  3,5:센서  0:감지기 b:수감요소(隨感要素)

sequence 순차  1,3,6:순서  3:순차  2:순번/순번열/열  b:순렬

sequential 순차  2:순차/축차  b:순차

sequential access method 순차 접근 방법  1,4,5:순차적접근방식  3:순차액세스방식

sequential file 순차(기록)철  1,4:순차적파일  3,5,6:순차화일  0:순차파일  b:순차기록철

serial 직렬  3,4,5,6,7,b:직렬

serial input/output 직렬 입출력  3,5,6:직렬입출력

serial interface 직렬 사이틀  3,5:직렬인터페이스

serial mouse 직렬 다람쥐  3:직렬마우스  0:직렬찍찌기

serial number 일련 번호  1,2,3,5:일련번호

serial port 직렬 나들목  3:직렬포트  0:직렬이음목 직렬나루목

service program 서비스 풀그림 ○서비스 프로그램 1,3,4,5,6:서비스프로그램 b:봉사프로그람

session 작업 시간  3,4,5:세션  9:작업/작업동안 b:기간

set 설정/집합 ←세트 2,3,4,5,6:세트  3,4,5,6:집합  6:고정장치  7,9,a,b:설정

setup 준비 ←세트업 3,4,b:준비  6:설치  5:셋업  7:환경설정/둘레맞추기 9:짜맞춤/구성

shade 그늘/음영  3:음영/채색

share 공유하다/나눠(함께)쓰다  3,5,6:공유(하다)  4:분할

SHARE 공유하라/나눠써라 ○ 7,0:함께

shareware 맛보기(쓸모)/나눠쓸모

shell 조가비 ←셸 3,5:쉘  7,0:따까리

shift 밀기 ←시프트 1,4:이동  5,6,b:자리이동  4:시프트  7:밀기/이동  2:자리이송  b:자리밀기

shift key 윗(글)쇠  3:시프트키  7,0:윗글쇠

short-cut (key) 바로(글)쇠/단축키  3,a:단축키  9:지름길  0:단축글쇠

shutdown 중단  3:셧다운

sign 기호 ←사인 3,4,5,6,b:부호  4:사인

signal 신호 ←시그널 1,2,3,4,6,b:신호

simplex 일방  1,3,4,5:단방향(식)  4:단신

simplex/duplex modem 일방/양방 전산 통신기  3:단방향이중식모뎀  5:심풀렉스듀플렉스변복조장치  6:심풀렉스듀플렉스변복조기

simulation 현상 실험 ←시뮬레이션 2,3,4,5,6,8:모의실험  b:모의/모형화

single density 단밀도  3,4,5:단밀도

skip 넘김  3:넘김  4:도약  1,4,5,6:스킵

slot 꽂이틈 ←슬롯 1,3,5,6:슬롯  7:늘림판/판꽂이  9:틈새/꽂이틈  0:꽂이칸/꽂이틈

soft copy 화면 출력

software 무른모 ○소프트웨어 1,2,3,4,5,6:소프트웨어 7,9:무른모 b:프로그람기술

software package 무른모/소프트웨어 꾸러미 ←소프트웨어패키지 9:소프트웨어꾸러미

sort 차례짓다/차례짓기/정렬  1,3,4,5,6,7:정렬  2,b:분류하다  a:순서맞추기  7,9:줄세우다  7:나란히  0:가지런/정렬

source 바탕/원천 ←소스 3,5:원천  3,7:원시  3,4,5:소스  8:신호원(信號源)  7:바탕

source code 바탕/원천 부호 ←소스 코드 3,5,6:원시코드 0:바탕매김/바탕코드

source data 바탕 자료 ←소스 데이터 3,5,6:원시자료  1:원시데이터  0:바탕자료

source disk 바탕 (저장)판 ←소스 디스크 3:소스디스크  0:바탕저장판

source file 바탕 (기록)철 ←소스 파일 3,5:원시화일  9:바탕파일

source language 바탕 언어  2,b:원시언어

source program 바탕 풀그림/프로그램 ←소스 프로그램 1,2,3,4,5,6,b:원시프로그램  9:바탕프로그램

space 사이  3,4,5,6:공백  3,5,6;공간  3,4:스페이스  4:간격  0:사이/빈칸 b:간격/빈자리

space bar 사이띄(우)개 ←스페이스 바 3,5:스페이스바  7:사이띄개/빈칸글쇠/띄움새  9:공란글쇠  0:긴글쇠

space character 사이 문자  4,5:간격문자

span 범위  2:범위

special purpose computer 특수 (목적) 전산기  1,3,4,5,6:특수목적컴퓨터  0:특수(목적)전산기  b:전용계산기

specification 명세  3,4,5:명세  3:규격  0:명세

spelling checker 맞춤법 검사기  3:철자검사기  0:맞춤법검사기

spooler 얼레/순간작동  3,5:스풀러

spooling 얼레치기/순간작동(하기)  1,2,3,4,5,6:스풀링

spreadsheet (펼친)셈판/확장문서 ○스프레드시트 3:전자계산서/스프레드시트  7:줄셈틀  9:셈틀

sprites 쪽화면  3:스프라이트

SQL 표준 질문 언어

square matrix 정방 행렬  3:정방행렬  0:네모행렬

s-RAM 정적 막기억 장치

stack 동전통 ○스택 1,3,4,5,6:스택  b:(기억)철

stand-alone 독립  3,6:자립(적)  4:독립  0:독립

stand-alone system 독립 체계  3,6:자립(형)시스템  5:독립시스템  0:독립체제

standard 표준 ←스탠다드 3,4,5,6:표준  3,5:규격  4:스탠더드  0:표준  b:기준

standard I/O devices 표준 입출력 장치  0:표준입출력장치

state 상태  a:상태

state table 상태표  3,5,6:상태표

statement 문/문장/명령문  1,2,4,5,6,b:명령문  2,5:문  3:문장/명제  0:문/문장

static 정적  2,3:정적(靜的)

static memory 정적 기억 장치  3,4,5,6:정적기억장치

station 국  3,5:국(局)  6:지국  3,5:스테이션

status 상태  1,3,4,5,6,7:상태  0:상태

stop 멈춤  3:끝/정지  5:스톱  7,0:멈춤  a:멈추기

storage 기억 (장치)  1,3,4,5,6,7:기억장치  3:기억장소  8:기억소자  0:기억장치  b:저장장치

store 기억  3,7:저장  4,5,6:기억  6:기억장치  0:저장/기억장치  b:축적/써넣기

string 문자열  1,3,4,5,7,b:문자열  2:열

stroke 누르기/치기<자판> / 자획  1,4:스트로크  3,5,b:획  3:타자

stroke font 자획체  3:스트록서체

structure 구조  3:구조/구조체  7:얼개/구조

structured language 구조 언어  3,5:구조적언어

structured programming 구조 풀그리기/프로그램짜기  1,4,6:구조화프로그래밍  3,5:구조적프로그래밍

style 모양새 ←스타일 5,6:자형  3:모양/체(體)  0:매/맵시/모양새

sub-directory 아랫(자료)방  3:서브디렉토리  0:아래목록/아래자료방  a:딸린목록

sub-program 아래풀그림/프로그램  3,5,6:부프로그램  7:밑프로그램/부프로그램  a:딸림프로그램  1,4:서브프로그램  b:부프로그람

subroutine 아랫경로 ←서브루틴 1,2,3,4,5,6:서브루틴  7:밑흐름/버금흐름/딸림루틴  b:보조프로그람

SUBST 경로바꾸기  7,0:경로바꾸기

substitute 바꾸기  3,5,6:치환  0:대치/바꾸기

sub-string 아랫문자열  3:부분문자열  a:딸림문자열

subtracter 뺄셈기  3,4:뺄셈기  2,4,5,6:감산기  0:뺄셈기

sum check 합계 검사  1:합계검사  5,6:합검사

super computer 초고속 전산기  1,4:슈퍼컴퓨터  3,5:수퍼컴퓨터  0:초대형전산기

super conductor 초전도체  3:초전도체

supervisor 감시자 ←슈퍼바이저 1,4,6:감독자  2,3,4,5,6:슈퍼바이저 b:감시프로그람

supervisor call 감시자 불러내기  3:수퍼바이저호출  4:감독호출

support 지원(하다)  3,5:지원(하다)

surge 전기놀/전기파도  3,5:전기파도  9:전기충격

suspend 중지  3:중지  9:일시중단

swap 교환/갈마들임  3:교체  5:스왑  b:교환

swapping 교환/갈마들이기  2,5,6:교체  4:스와핑

switch 엇바꾸개 ○스위치 2,3,4,5,6:스위치 6:교환  9:개폐기/부가명령  b:스위치/여닫개

switching 엇바꾸기/전환  1,2,3,5:스위칭  6:교환방법  b:절환

symbol 상징 (기호) ←심벌 1,2,3,5,6:기호 7:기호/상징 0:기호

synchronization 동기(화)  3,5,6,b:동기화(同期化)  4:동기/동기현상  8:동기

synchronous 동기(적)  1,2,3,4,5,8:동기(적)  2,6:동기식

syntax 통사(론)  1,2,3,4,5,6,7:구문  2:통어론  0:구문

syntax error 통사 착오/틀림  1,3:구문오류  0:구문틀림  b:문법착오

synthesizer 합성기 ←신시사이저 3,5:음성합성장치  0:합음기

SYS 체계 복사 ○ 7,0:체제복사

sysop (체계) 운영자

system 체계 ←시스템 1,3,4,5:시스템  7:틀차림/체제  0:체제  b:체계

system engineer 체계 기술자  5:시스템기술자  4:시스템엔지니어

system file 체계 (기록)철/파일  9:기동문서

system maintenance 체계 유지 보수  3:시스템유지

system program 체계 풀그림 ←시스템 프로그램 1,3,4,5,6:시스템프로그램  b:체계프로그람

system programming 체계 풀그리기/프로그램짜기  3:시스템프로그래밍

tab 징검(돌) ←태브 3,5:탭  6:색인표  9:튀기기  0:징검(돌)

Tab key 징검(글)쇠 ←태브 키 0:징검글쇠

table 표 ←테이블 4,6,7,b:표  3,5:테이블

tablet 자리판  2:타블렛  3,4,5:태블릿

tag 꼬리표  3,4:꼬리표  2,4,5,6:태그  4,b:표시문자

tail 꼬리  3:꼬리

target 대상 ←타깃 3:목표  7,0:대상  b:목적

target computer 대상 전산기  3,6:목표컴퓨터  0:대상전산기

target disk 대상 (저장)판  3:목표디스크  0:대상저장판

task 작업  3,5,6:작업 4:과업  2,4,5,6:태스크 b:과제

technical support 기술 지원

telecommunication (전기) 통신 ←텔레커뮤니케이션 1,4:전자통신  3,5,6:원격통신 b:원거리통신

telegraph 전신  3:전신

teletext 글자 방송  8:문자방송

template 보기판 ←템플릿

temporary file 임시 (기록)철  4:임시파일/템포러리파일  3,5:임시화일

temporary storge 임시 저장 장치  3,4,5:임시기억장소  6,b:임시기억장치

terminal 단말(기) ←터미널 1,3,4,5,6:단말기  2:단말  5,6:단말장치  1,4,5,6:터미널  7:딸림통신틀 b:말단장치

terminal interface 단말기 사이틀  3,4,5:단말기인터페이스

test 시험 ←테스트 2,6,b:시험  3:검사/검정  0:시험

test program 시험 풀그림 ←테스트 프로그램 1,4,6:시험용프로그램  3:검사프로그램  5,6:테스트프로그램  9:시험프로그램

text 문서/글월 ←텍스트 3:문자  6:문안  5:본문  4,5,6:텍스트  7:글/문서  0:글/글자  b:내용

text editing 문서/글월 편집  3:텍스트에디팅  5,6:문안편집  0:글편집

text editor 문서/글월 편집기  1,4:본문편집기  3:텍스트편집기  5,6:문안편집기  0:글편집기

text file 문서/글월 (기록)철  3:텍스트화일  9:글자파일  7:글월파일/문서파일

texture 그물짜기  3:텍스처

thermal printer 열인쇄기  3:열전사프린터  4:열프린터  5:감열식프린터  0:열인쇄기

thesaurus 관련어집 ←시소러스 3:보고(寶庫)/씨서러스  4,5,6:시소러스  9:관련정보사전

threshold 문턱(값)  3:문턱  1,4,6:임계값  5:스레숄드  8:문턱/문턱값  0:문턱값 b:최소한계

timer 시계 ←타이머 2,3,4,5:타이머  0:시계

time out 시간끝 ←타임 아웃 2:시간경과 3,6:타임아웃  0:시간끝

time-sharing 시간나눠쓰기/시분할  1,2,3,4,5,6,b:시분할  8:시간공유

time-sharing system 시간나눠쓰기/시분할 체계  1,3,4,5,6:시분할시스템

toggle 똑딱 ○토글 4:쌍안정회로 3,4,5:토글  7,0:똑딱 b:쌍안정

toggle key 똑딱(글)쇠 ○토글 키 7:똑딱글쇠/이중글쇠

toggle switch 똑딱엇바꾸개/스위치 ○토글 스위치 1,4,6:토글스위치  9:똑딱스위치 b:쌍안정스위치

token 징표  3,4,5,6:토큰  4:자구해석  b:표식

tolerance 허용 한계  3,4,5:허용한계  4:허용차  6:허용오차/공차(公差)

tone 음조 ←톤 3:색조/음조

tool 연장  3:도구  0:연장

toolkit 연장 모음  4:툴킷

total system 종합 체계  1,3,5,6:종합시스템  4:토털시스템

touch screen 만지기 화면  3:접촉식화면

trace 뒤쫓기/추적  3,4,5,6,b:추적  4:트레이스

track (저장)테 ←트랙 1,3,4,5,6,7:트랙 7:땡글  0:저장테 b:통로

track ball (저장)테공  3,5,6:트랙볼

track density (저장)테 밀도  3,5,6:트랙밀도  b:통로밀도

tracks per inch 테/인치  3,4,5:인치당트랙수

traffic 소통(량)  5,6:교통량  3:소통량  4:호출량/통화량  b:교통

traffic control system 소통 제어 체계  3,6:교통제어시스템

trailer 정보 꼬리  3,5,6:후미  b:련결편

transaction 변동 자료  3,4,5,6:트랜잭션  3:처리  b:계약

transaction file 변동 (기록)철  1:변동파일  3:처리화일  4:트랜잭션파일  5,6:트랜잭션화일  b:변동기록철

transfer 이송/옮김  2,3,4,5:전송  6:전달/이송  0:보냄 b:이행(移行)/전송

transform 변환하다  2:변형한다  b:변환

transformation 변환  3:변형  6,7,b:변환  0:변환

transient program 비상주 풀그림/프로그램  3:비상주프로그램

transit 거쳐 보냄

translate 번역(하다)  2,3,5,6:번역(하다) 3:이동  0:번역

translation 번역  3,4,5,6:번역  3:이동  0:번역

translator 번역기  1,3,4,5,6:번역기  2:번역프로그램  4:번역루틴  0:번역기 b:기호번역프로그람/번역기

transmission 전송  3,4,5,6,b:전송  4,5:송신 0:내보냄

transmission speed 전송 속도  3,4,5,6,b:전송속도  0:내보냄속도

transmit 전송하다  3,4,5,6:전송  4:트랜스밋  0:내보내다

trap 사다리  2,3,4,5,6:트랩

trapping 사다리놓기  5,6:트래핑

tree 나무꼴  3,4,5,6:트리  7,0:나무

trigger 방아쇠  2:돌발하다/트리거하다  1,3,5,6:트리거  9:방아쇠

troubleshoot 고장고치기  3:장애추적  4:고장진단  5:장해추적  6:고장해결  9:문제해결

true 참  1,3,4,5:참

truncate 끊다  3,4,5,6,b:절단(하다)  0:끊다

truncation 끊음/끊기  2:맺음  4,5,b:절단  0:끊음

tuning 세부 조정  3,5,6:조정  9:미세조정

turnaround time 반환 시간  1,2,3,4,5,6:반환시간  b:되돌림시간

turnkey system 일괄 공급 체계  3,4,5,6:턴키시스템  9:일괄공급시스템

turn off 끔  3:끔

turn on 켬  3:켬

tutorial 지침(서)  3,5:지침서

tutorial program 지침 풀그림/프로그램  3:지침프로그램

two-dimensional array 이차원 배열  3:이차원배열

type 꼴/유형 ←타입 1,2,3,4,5,7:형  3:타이프  0:보기

TYPE 보기 ○ 7,0:보기

UHF 극초단파  3,4,5:극초단파

unary operation 단항셈  3,5:단항연산  0:단항셈

unary operator 단항셈 기호  3,4,5:단항연산자  0:단항셈기호 b:단일연산기호

unconditional branch 무조건 가름  3,4,5,6:무조건분기  b:무조건가지

unconditional jump 무조건 건너뜀  3,4,5,6:무조건점프

undefined 미정의  3:미정의  4,5:부정  4:불확정

undelete 되살림  9:재생  0:되살림

underflow 아래넘침  2:하위자리넘침 3,4,5,6:언더플로우  8:고갈(枯渴)  0,b:아래넘침

undo 무르기  3:취소  a:이전 상태로  0:되돌아가기/무르기

unidirectional bus 한방향 버스  3,4:단방향버스  5:단일방향버스  9:한방향버스

union 합집합  3,5,6:합집합  3:공용체

unit 장치  3:단위/장치

universal board 범용 기판  3,5:만능기판

unpack 풀기  3:풀기  6:분해  2,4,5:언팩

update 경신  3:향상  7:새로고침/갱신  b,0:갱신

upgrade 향상  3:향상

upload 올려주기  3,4:업로드  9:문서보내기  7:위싣기  7,0:올려싣기

user 사용자  1,3,4,5,6,7:사용자  7:이용자

user-defined function 사용자 정의 함수  1,3:사용자정의함수

user-defined word 사용자 정의 낱말  1:사용자정의단어

user interface 사용자 사이틀  3,4:사용자인터페이스

utility 도움모 ←유틸리티 3,5:유틸리티  7:도움모/도움틀	9:활용	a:편의기능  0:연장

utility program 도움모 풀그림/프로그램  1,2,3,4,5,6:유틸리티프로그램  9:활용짜임글  0:연장프로그램 b:편의프로그람

value-added network 부가가치(통신)망  3,4:부가가치통신망

VAN 부가가치(통신)망  3,4:부가가치통신망  5:부가가치네트워크

variable 변수  1,2,3,4,5,6,b:변수  3:가변

VCR 카세트 녹화기

VDT 영상 단말기  3,5:영상화면단말기

vector 선그림  2,4,5,6:벡터

VER 판/판보기 ○ 7,0:판

verify 검증  3,4,5,6:검증  7:확인/검사

version 판  3,4,7:판(版)  3,4,5:버전  0:판

version up 판 향상  3,4,5:버전업  4:버전변경  7:판올림/판높임  0:판향상

vertical feed 세로 이동  3,5:수직이동  4,6:수직주입

very high frequancy 초단파  3:초단파  4:초고주파

VGA 영상 그림 맞춤틀/접합기  3:브이지에이

video 영상 ←비디오 3:영상/비디오

video adapter 영상 맞춤틀/접합기  3:비디오접속기  0:영상맞이음기

video card 영상 카드  3:비디오카드

video game 영상 놀이  3,5:비디오게임  0:영상놀이

video monitor 영상 화면기  3:영상모니터  5:비디오모니터   0:영상화면기

video RAM 영상 램  3,4,5:비디오램

videotex 영상 정보  1,3,4,5:비디오텍스

view 보임  3,5:뷰  9:관찰  a:보기

viewport 보임창  2,3,4,5:뷰포트  2:표시역  9:표시영역

virtual 가상(의)  3:가상의  7,0:가상(假想)

virtual address 가상 번지  1,4,5:가상번지  2,3,6,b:가상주소

virtual memory 가상 기억 장치  1,2,3,4,b:가상기억장치  0:가상기억장치

virus 전산균/셈틀균 ←바이러스 3:바이러스  7:잔버러지/셈균

virus program 전산균 풀그림/프로그램  3:바이러스프로그램

visual display 영상 표시  3:영상표시  5:영상화면

VLSI 초고밀도 집적회로  1,3,4:초고밀도집적회로  5:최대규모집적회로

voice recognition 음성 인식  3,5:음성인식

VOL 판이름/판이름보기 ○ 2:볼륨표제라벨  3:볼륨헤더레이블  5:비오엘  7:판이름  0:판이름보기/이름보기

volatile 휘발성  3:휘발성  5:소멸성  6:비영속성

volatile memory 휘발성 기억 장치  3,b:휘발성기억장치  5:소멸성기억장치  6:비영속성기억장치

volatile storage 휘발성 기억 장치  3,4:휘발성기억장치  5:소멸성기억장치  6:비영속성기억장치

voltage 전압  3:전압

volume 용량/부피 ←볼륨 1,2,3,4,5,6:볼륨

von Neuman computer 노이만형 전산기  3,5:폰노이만컴퓨터

VTR 테이프 녹화기

wafer 회로판  3,4,5:웨이퍼

wait 기다림/대기  3,5,6:대기  7,0:대기/기다리기

waiting time 기다림/대기 시간  3,5,6:대기시간

war game 전쟁 놀이  3,5:전쟁게임

warm boot 다시띄우기  3:웜부트  0:더운띄우기

warm restart 다시시동  3:웜재시동 5:웜재시작  6:웜재출발

warning message 경고문  3,5:경고메시지  a,0:경고알림말 b:경고통보문

wave 놀/파(도)  5:파(波)  3:파동

weight 무게  2:중요도  3,5:가중치  6:비중  9:무게

wild card 두루치기/임의문자기호  3:와일드카드  9:임의문자기호

wild card character 두루(치기)문자/임의문자  3:와일드카드문자  7:함께문자/두루문자  0:두루치기(문자)/두루(쓰기)문자

window 창  2,3,7,a:창  3,5:윈도우  4:윈도  9:그림틀

wire 유선/줄 ←와이어 3,4,5:와이어  9:배선  0:뭇줄

word 낱말/단어  3,4,5,6:단어/워드  b:단어

word processing 문서/글월 처리  3:문서처리  5,6:단어처리  0:문서처리/낱말처리

word processing program 글월 처리 풀그림/프로그램  3:워드프로세싱프로그램  0:낱말처리프로그램

word processing system 글월 처리 체계  3:워드프로세싱시스템  0:낱말처리시스템

word processor 문서/글월 처리기 ○워드 프로세서 5,6:단어처리기  3,4:워드프로세서  7:글틀  0:문서처리기/글틀/낱말처리기

work area 작업 영역  3,4,5,6:작업영역

workbench 작업대  3:워크벤치  9:작업대

workstation 작업(실) 전산기 ○워크스테이션

write 쓰다/쓰기  2,3,4,b:쓰기 3,4,5,6:기록  0:쓰기

write protect 쓰기 방지  3:쓰기방지  1:기록보호  7,0:쓰기방지

write/read head 쓰기읽기 머리틀  3,5,6:기록/판독헤드 9:쓰기읽기헤드

Xcopy 큰복사 ○ 0:큰복사

XOR 오직 또는 / 배타적 OR  3,5:배타적논리합

zap 지움  3:지움

zone 구역 ←존 5,6:존/구역  b:문자용구역

zooming 끌밀기/확대  3:확대  2:주밍  8:원근이동